Trang chủ > Khắc phục sự cố > Dọn sạch giấy kẹt > Giấy bị kẹt bên trong máy

### Giấy bị kẹt bên trong máy

Nếu bảng điều khiển của máy hoặc Status Monitor hiển thị có giấy kẹt bên trong máy, thực hiện các bước sau.

THẬN TRỌNG
  Không cố loại bỏ giấy bị kẹt sâu trong sản phẩm, đặc biệt là giấy bao quanh trục cuốn nhiệt. Nếu không, có thể gây ra thương tích hoặc bỏng và thậm chí tệ hơn, có thể tạo ra khói nếu bạn tiếp tục vận hành sản phẩm đang bị kẹt giấy. Tắt sản phẩm ngay và liên hệ với đại diện Fuji Xerox tại địa phương của bạn để biết thêm thông tin.

1. Để máy bật trong 10 phút để quạt bên trong làm nguội các bộ phận rất nóng bên trong máy.
2. Mở nắp phía trước.
3. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực.
   CẢNH BÁO
     BỀ MẶT NÓNG

     Bộ phận bên trong máy sẽ rất nóng. Chờ máy nguội lại trước khi bạn chạm vào các bộ phận bên trong máy.

4. Kéo giấy bị kẹt ra từ từ.
5. Lắp đặt hộp mực và cụm bộ trống mực vào máy.
6. Đóng nắp phía trước của máy.

Thông tin liên quan
  - Dọn sạch giấy kẹt

Quay về trang đầu