หน้าหลัก > การบำรุงรักษาตามปกติ > ทำความสะอาดเครื่อง > ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

### ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

หากเอกสารที่พิมพ์ออกมามีจุดหรือรอยซ้ำๆ กันเป็นช่วงระยะห่าง 94 มม. ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อาจมีวัสดุแปลกปลอม เช่น กาวจากฉลากติดอยู่บนพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา

1. กดค้างไว้ที่ เพื่อปิดเครื่อง
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
3. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์
4. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
5. หมุนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ดังแสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อยู่ทางซ้ายมือ
6. ใช้มือหมุนขอบของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าหาตัวคุณขณะดูที่พื้นผิวของบริเวณที่มีความผิดพลาด
   เพื่อหลักเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามแตะที่ผิวหน้าของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) นอกจากตรงขอบ
7. เช็ดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เบาๆ ด้วยสำลีแห้งจนกว่ารอยเปื้อนบนพื้นผิวจะหลุดออก
   หมายเหตุ
     ห้ามทำความสะอาดพื้นผิวของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ความไวต่อแสงด้วยวัตถุแหลมคมหรือของเหลวใดๆ
8. ใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อคเข้าที่
   ตรวจสอบว่าคุณใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
9. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
10. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง
11. กด เพื่อเปิดเครื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ทำความสะอาดเครื่อง
  - ทำความสะอาดสายโคโรนา

กลับสู่ด้านบน