Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Vệ sinh máy

### Vệ sinh máy

Thường xuyên vệ sinh bên ngoài và bên trong máy bằng khăn khô, không có xơ.

Khi bạn thay hộp mực hoặc bộ trống mực, hãy nhớ vệ sinh bên trong máy. Nếu các trang in bị rây mực in, hãy vệ sinh bên trong máy bằng khăn khô, không có xơ.

CẢNH BÁO
  - KHÔNG sử dụng các chất dễ cháy, bất kỳ loại tia xịt nào hoặc dung môi/chất lỏng hữu cơ chứa cồn hoặc amoniăc để vệ sinh bên trong hay bên ngoài sản phẩm. Làm vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật. Thay vào đó, chỉ sử dụng khăn khô, không có xơ.
  - Khi vệ sinh sản phẩm này, sử dụng vật liệu vệ sinh được chỉ định dành riêng cho sản phẩm. Vật liệu vệ sinh khác có thể dẫn đến hiệu suất kém của sản phẩm. Tuyệt đối không sử dụng chấy tẩy rửa có sol khí để tránh cháy lây hoặc nổ.

THẬN TRỌNG
  Khi vệ sinh sản phẩm này, luôn tắt và rút phích cắm của máy. Tiếp cận với phía trong của máy có điện có thể gây điện giật.

QUAN TRỌNG
  - Sử dụng chất tẩy rửa trung tính. Vệ sinh bằng dung dịch dễ bay hơn như chất pha loãng hoặc ét-xăng sẽ làm hỏng bề mặt máy.
  - KHÔNG sử dụng chất làm sạch có chứa amoniăc.
  - KHÔNG sử dụng cồn isopropyl để lau vết bẩn trên bảng điều khiển. Việc này có thể làm nứt bảng điều khiển.
  - Để tránh gặp vấn đề về chất lượng in, KHÔNG chạm vào các phần bóng mờ trong hình minh họa.

    <Hộp mực>

    <Bộ trống mực>

Thông tin liên quan
  - Bảo trì thường lệ
  - Vệ sinh dây corona
  - Vệ sinh bộ trống mực
  - Vệ sinh trục cuộn lấy giấy

Quay về trang đầu