Halaman Utama > Daftar Istilah > Kunci Jaringan

### Kunci Jaringan

Kunci Jaringan merupakan sandi, yang digunakan jika data dienkripsi atau didekripsi. Kunci Jaringan juga disebut sebagai Sandi, Kunci Keamanan, atau Kunci Enkripsi. Tabel menunjukkan jumlah karakter kunci yang akan digunakan untuk setiap pengaturan.

Sistem Terbuka/Kunci Bersama dengan WEP
  Kunci ini bernilai 64-bit atau 128-bit yang harus dimasukkan dalam format ASCII atau heksadesimal.

| ASCII | Heksadesimal
64 (40) bit | Menggunakan lima karakter teks. Misalnya, "WSLAN" (peka huruf besar-kecil). | Menggunakan 10 digit data heksadesimal. Misalnya, "71f2234aba" (tidak peka huruf besar-kecil).
128 (104) bit | Menggunakan 13 karakter teks. Misalnya, "Wirelesscomms" (peka huruf besar-kecil). | Menggunakan 26 digit data heksadesimal. Misalnya, "71f2234ab56cd709e5412aa2ba" (tidak peka huruf besar-kecil).

WPA-PSK/WPA2-PSK dan TKIP atau AES
  Menggunakan Pre-Shared Key (PSK) dengan panjang delapan karakter atau lebih, hingga maksimal 63 karakter.

Kembali ke atas