Trang chủ > Giới thiệu về máy Fuji Xerox của bạn > Hình chiếu mặt trước và hình chiếu mặt sau

### Hình chiếu mặt trước và hình chiếu mặt sau

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

1. Nắp lật đỡ của khay đầu ra úp xuống 2
2. Nắp lật đỡ của khay đầu ra úp xuống 1
3. Bảng điều khiển
4. Thanh dẫn giấy nạp bằng tay
5. Khe nạp bằng tay
6. Nắp khe nạp bằng tay
7. Khay giấy
8. Nắp phía trước
9. Khay đầu ra úp xuống
10. Nắp lưng (Khay đầu ra úp xuống)
11. Đầu nối / dây nguồn AC
12. Cổng USB

Máy được trang bị một dây nguồn AC không thể tháo rời tùy theo model.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. Nắp lật đỡ của khay đầu ra úp xuống 2
2. Nắp lật đỡ của khay đầu ra úp xuống 1
3. Bảng điều khiển có Màn hình tinh thể lỏng (LCD)
4. Thanh dẫn giấy nạp bằng tay
5. Khe nạp bằng tay
6. Nắp khe nạp bằng tay
7. Khay giấy
8. Nắp phía trước
9. Khay đầu ra úp xuống
10. Nắp lưng (Khay đầu ra úp xuống)
11. Đầu nối / dây nguồn AC
12. Cổng USB

13. (Đối với model mạng có dây)

    Cổng 10BASE-T / 100BASE-TX

Máy được trang bị một dây nguồn AC không thể tháo rời tùy theo model.

Thông tin liên quan
  - Giới thiệu về máy Fuji Xerox của bạn

Quay về trang đầu