หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาเครือข่าย > การตั้งค่าความปลอดภัยของฉันทำงานไม่ถูกต้อง

### การตั้งค่าความปลอดภัยของฉันทำงานไม่ถูกต้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

สาเหตุ | การดำเนินการ | อินเตอร์เฟส
--- | --- | ---
ในระหว่างการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ BRAdmin Light หรือเมื่อใช้คุณลักษณะการพิมพ์ คุณไม่ยอมรับกล่องข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย | ถ้าคุณไม่ยอมรับกล่องข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจปฏิเสธการเข้าถึงได้ ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบางตัวอาจบล็อคการเ้ข้าถึงโดยไม่แสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย หากต้องการอนุญาตการเข้าถึง ดูคู่มือการใช้งานของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณหรือสอบถามจากผู้ผลิต | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
หมายเลขพอร์ตที่ต้องใช้ในการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจปิดอยู่ | หมายเลขพอร์ตต่อไปนี้จะถูกใช้สำหรับคุณลักษณะเครือข่ายของฟูจิ ซีร็อกซ์: การพิมพ์ผ่านเครือข่าย *1: หมายเลขพอร์ต 161 และ 137/ โพรโทคอล UDP BRAdmin Light: หมายเลขพอร์ต 161 / โพรโทคอล UDP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดพอร์ต ดูคู่มือการใช้งานของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยหรือสอบถามจากผู้ผลิต | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย

*1
Windows®

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปัญหาเครือข่าย
  - ไม่พบเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันบนเครือข่ายในระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
  - เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

กลับสู่ด้านบน