Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Vệ sinh máy > Vệ sinh dây corona

### Vệ sinh dây corona

Nếu bạn gặp phải vấn đề về chất lượng in hoặc bảng điều khiển hiển thị trạng thái Drum ! (Trống ! ), hãy vệ sinh dây corona.

1. Mở nắp phía trước.
2. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực khỏi máy.
3. Vệ sinh dây corona bên trong bộ trống mực bằng cách trượt nhẹ vấu màu xanh lá cây từ trái sang phải và từ phải sang trái nhiều lần.
   Đảm bảo đưa vấu về vị trí ban đầu (). Mũi tên trên vấu phải được căn thẳng hàng với mũi tên trên bộ trống mực. Nếu không, các trang đã in có thể có vạch sọc.
4. Lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực vào máy.
5. Đóng nắp phía trước của máy.

Thông tin liên quan
  - Vệ sinh máy
  - Vệ sinh bộ trống mực

Quay về trang đầu