หน้าหลัก > อภิธานศัพท์ > คีย์เครือข่าย

### คีย์เครือข่าย

คีย์เครือข่าย เป็นรหัสผ่านที่ใช้เมื่อมีการเข้ารหัสลับหรือถอดรหัสลับข้อมูล คีย์เครือข่าย ยังสามารถเรียกว่ารหัสผ่าน คีย์รักษาความปลอดภัย หรือคีย์การเข้ารหัสลับ ตารางนี้แสดงจำนวนตัวอักษรของคีย์ที่ใช้ในการตั้งค่าแต่ละแบบ

ระบบเปิด/แชร์คีย์ที่มี WEP
  คีย์นี้เป็นค่า 64 บิต หรือ 128 บิต ที่จะต้องป้อนค่าในรูปแบบ ASCII หรือเลขฐานสิบหก

| ASCII | หรือเลขฐานสิบหก
64 (40) บิต | ใช้ตัวอักษร 5 ตัว ตัวอย่างเช่น "WSLAN" (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก) | ใช้ข้อมูลเลขฐานสิบหก 10 หลัก เช่น "71f2234aba" (ไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
128 (104) บิต | ใช้ข้อความ 13 ตัวอักษร ตัวอย่างเช่น "Wirelesscomms" (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก) | ใช้ข้อมูลเลขฐานสิบหก 26 หลัก ตัวอย่างเช่น "71f2234ab56cd709e5412aa2ba" (ไม่ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

WPA-PSK/WPA2-PSK และ TKIP หรือ AES
  ใช้พรีแชร์คีย์ (PSK) ที่มีความยาวแปดตัวอักษรขึ้นไป และสูงสุด 63 ตัวอักษร

กลับสู่ด้านบน