หน้าหลัก > ข้อกำหนด > ข้อกำหนดทั่วไป

### ข้อกำหนดทั่วไป

ประเภทเครื่องพิมพ์ | เลเซอร์
วิธีการพิมพ์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์อิเล็กโทรโฟโตกราฟิก
ความจุของหน่วยความจำ | ขนาดมาตรฐาน | (DocuPrint P225 db) 8 MB
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB
LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 ตัวอักษร × 1 บรรทัด
แหล่งพลังงาน | 220 - 240 V AC 50/60 Hz
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เฉลี่ย) | สูงสุด *1 | 1080 W โดยประมาณ
การพิมพ์ *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) 455 W โดยประมาณที่ 25 °C
(DocuPrint P265 dw) 537 W โดยประมาณที่ 25 °C
พร้อม *1 | 58 W โดยประมาณที่ 25 °C
พัก *1 | 5.4 W โดยประมาณ
พักลึก *1 | (DocuPrint P225 db) 0.4 W โดยประมาณ
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 0.5 W โดยประมาณ
ปิดเครื่อง *1 *2 *3 | 0.06 W โดยประมาณ
ขนาด |
น้ำหนัก (รวมวัสดุการพิมพ์) | 6.8 กก.

ระดับเสียงรบกวน | ความดันเสียง | การพิมพ์ | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A)
(DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A)
พร้อม | LpAm = 30 dB (A)
กำลังเสียง | การพิมพ์ *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A)
(DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A)
พร้อม *4 | LWAd = 4.60 B (A)
อุณหภูมิ | ขณะทำงาน | 10 ถึง 32 °C
การจัดเก็บ | 0 ถึง 40 °C
ความชื้น | ขณะทำงาน | 20 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
การจัดเก็บ | 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)

*1
วัดค่าเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ USB
*2
วัดตามข้อกำหนด IEC 62301 Edition 2.0
*3
อัตราการใช้พลังงานอาจแปรผันไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
*4
วัดค่าตามวิธีการที่บรรยายไว้ใน RAL-UZ171

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ข้อกำหนด
  - ตารางการตั้งค่า

กลับสู่ด้านบน