Halaman Utama > Perawatan Rutin > Mengemas dan Mengirim Mesin Fuji Xerox Anda

### Mengemas dan Mengirim Mesin Fuji Xerox Anda

- Jika Anda perlu mengirimkan mesin, kemas kembali mesin dalam kemasan aslinya untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Mesin harus asuransikan secara memadai oleh pengirimnya.

1. Tekan dan tahan untuk mematikan mesin. Biarkan mesin mati selama paling tidak 10 menit agar mendingin.
2. Lepaskan semua kabel, lalu cabut kabel daya dari soket listrik.

   Mesin ini dilengkapi dengan kabel daya AC yang tidak dapat dilepas tergantung modelnya.

3. Lepaskan rakitan kartrid toner dan unit drum.
4. Dorong ke bawah tuas kunci hijau dan keluarkan kartrid toner dari unit drum.
5. Letakkan bahan pelindung pada kartrid toner. Letakkan pada kantong plastik.
6. Letakkan bahan pelindung (1) pada mesin ke kiri seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.
7. Pasang unit drum saja ke dalam mesin.
8. Tutup penutup depan.
9. Letakkan mesin ke dalam kantong tempat asalnya.
10. Kemas mesin dan bahan cetakan di karton aslinya dengan bahan kemasan asli seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

    (model kabel daya AC yang dapat dilepas)

    (model kabel daya AC yang tidak dapat dilepas)

    (Untuk model kabel daya AC yang dapat dilepas)

    Letakkan kabel daya AC dan bahan cetakan di karton asli seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.

11. Tutup karton dan pasang pita isolasi untuk menutupnya.

Informasi terkait
  - Perawatan Rutin

Kembali ke atas