หน้าหลัก > การจัดการกระดาษ > การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ

### การใช้งานกระดาษแบบพิเศษ

ทดสอบตัวอย่างกระดาษก่อนซื้อกระดาษทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการพิมพ์ที่ต้องการ

- ห้ามใช้กระดาษอิงค์เจ็ทเนื่องจากอาจทำให้กระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

- หากคุณใช้กระดาษปอนด์ กระดาษผิวหยาบ หรือกระดาษที่มีรอยย่นหรือรอยยับ คุณภาพของกระดาษในการพิมพ์อาจลดลง

ชนิดของกระดาษที่ควรหลีกเลี่ยง

ข้อควรจำ

  กระดาษบางชนิดอาจมีคุณภาพต่ำหรืออาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย

  ห้ามใช้กระดาษต่อไปนี้:

  - กระดาษที่มีลวดลายมาก

  - กระดาษที่เรียบลื่นหรือมันเงาเกินไป

  - กระดาษที่ม้วนหรือมีรอยพับ

  - กระดาษที่มีการเคลือบผิวหรือกระดาษที่มีการตกแต่งทางเคมี

  - กระดาษที่ขาด มีรอยยับหรือรอยพับ

  - กระดาษที่มีน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดในคู่มือนี้

  - กระดาษที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ

  - กระดาษที่มีหัวจดหมายที่ใช้สีย้อมอุณหภูมิต่ำหรือมีการถ่ายภาพด้วยความร้อน

  - กระดาษต่อเนื่องหรือไม่มีคาร์บอน

  - กระดาษที่ออกแบบสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท

  หากคุณใช้ชนิดของกระดาษตามรายการข้างต้น อาจส่งผลให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย ความเสียหายนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันหรือข้อตกลงของเกี่ยวกับการให้บริการของฟูจิ ซีร็อกซ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การจัดการกระดาษ

กลับสู่ด้านบน