หน้าหลัก > แนะนำเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ > ภาพรวมของแผงควบคุม

### ภาพรวมของแผงควบคุม

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

ในส่วนนี้จะอธิบายความหมายของไฟแอลอีดี (LED) สี่ดวง และปุ่มสองปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่อง

1. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

     - เปิดใช้งานเครื่องโดยกด

     - เปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่

2. ไฟ Toner (ผงหมึก) LED
     ไฟแอลอีดี Toner (ผงหมึก) บอกสถานะว่าผงหมึก (โทนเนอร์) มีระดับต่ำ
3. ไฟ Drum (ดรัม) LED
     ไฟแอลอีดี Drum (ดรัม) บอกสถานะว่าจะต้องเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเวลาอีกไม่นาน
4. ไฟ Paper (กระดาษ) LED
     ไฟแอลอีดี Paper (กระดาษ) บอกสถานะว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ
5. ไฟ Ready (พร้อม) LED
     ไฟแอลอีดี Ready (พร้อม) จะกระพริบเพื่อบอกสถานะของเครื่อง
6. ปุ่ม Go (ไป)
     - กด Go (ไป) เพื่อล้างข้อผิดพลาดบางอย่าง
     - กด Go (ไป) เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
     - กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

รุ่นเชื่อมต่อผ่านสาย:

รุ่นที่มีฟังก์ชันไร้สาย:

1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)
     แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ

     รุ่นไร้สาย:

     ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

2. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

     - เปิดใช้งานเครื่องโดยกด

     - เปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง Shutting Down (ปิดเครื่อง) เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

3. ปุ่มเครือข่าย

     - รุ่นเชื่อมต่อผ่านสาย:

       Network (เครือข่าย)

       กด Network (เครือข่าย) เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย

     - รุ่นที่มีฟังก์ชันไร้สาย:

       WiFi

       กดปุ่ม WiFi และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

       เมื่อไฟสถานะ WiFi ติดขึ้น เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ WiFi กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

4. ปุ่มเมนู
     OK

       กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

     Back (กลับ)
       - กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
       - กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ตั้งค่าตัวเลข
     หรือ ( + หรือ -)
       - กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
       - กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ หรือ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด OK
5. ปุ่ม Go (ไป)
     - กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุม
     - กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
     - กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม
     - กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - แนะนำเครื่องฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ

กลับสู่ด้านบน