หน้าหลัก > อภิธานศัพท์ > เลขที่อยู่ไอพี

### เลขที่อยู่ไอพี

เลขที่อยู่ไอพี เป็นชุดตัวเลขที่ระบุอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เลขที่อยู่ไอพีประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด คั่นด้วยจุด ตัวเลขแต่ละชุดมีค่าระหว่าง 0 ถึง 255

ตัวอย่าง: ในเครือข่ายขนาดเล็ก ตามปกติคุณจะเปลี่ยนตัวเลขชุดสุดท้าย

192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3

วิธีการกำหนดค่าเลขที่อยู่ไอพีให้กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ของคุณ

ถ้าหากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP/BOOTP/RARP ในเครือข่ายของคุณ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์จะได้รับเลขที่อยู่ไอพีจากเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ในเครือข่ายขนาดเล็ก เซิร์ฟเวอร์ DHCP อาจเป็นเราเตอร์

ถ้าคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP/BOOTP/RARP โพรโทคอล Automatic Private IP Addressing (APIPA) จะกำหนดเลขที่อยู่ไอพีให้โดยอัตโนมัติในช่วง 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255

กลับสู่ด้านบน