หน้าหลัก > พิมพ์ > พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows®) > วิธีการพิมพ์ขั้นสูง (Windows®) > ปรับปรุงการยึดเกาะของผงหมึก (โทนเนอร์) (Windows®)

### ปรับปรุงการยึดเกาะของผงหมึก (โทนเนอร์) (Windows®)

การตั้งค่านี้จะเพิ่มอุณหภูมิของกระบวนการทำความร้อนของเครื่อง ซึ่งจะปรับปรุงความสามารถในการที่ผงหมึก (โทนเนอร์) ยึดเกาะกับกระดาษ

1. เลือกคำสั่งพิมพ์ในแอพพลิเคชั่นของคุณ
2. เลือก FX DocuPrint XXXX (XXXX คือชื่อรุ่นของคุณ) และจากนั้นคลิกปุ่มคุณสมบัติหรือการตั้งค่าการพิมพ์
   หน้าต่างไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏขึ้น
3. คลิกแท็บ ขั้นสูง
4. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ
5. เลือกตัวเลือก ปรับปรุงผลลัพธ์การพิมพ์ จากรายการ ฟังก์ชั่นเครื่องพิมพ์
6. เลือกปุ่มตัวเลือก การปรับปรุงการเกาะติดของผงหมึก
7. คลิก ตกลง เพื่อกลับสู่หน้าต่างไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
8. คลิก ตกลง
9. เสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์

ถ้าหากตัวเลือกนี้ไม่ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอ เปลี่ยนการตั้งค่า ชนิดกระดาษ ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้เป็น กระดาษหนา หรือ ซองชนิดหนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - วิธีการพิมพ์ขั้นสูง (Windows®)

กลับสู่ด้านบน