Halaman Utama > Daftar Istilah > Subnet Mask

### Subnet Mask

Dengan subnet mask, Anda bisa mengidentifikasi bagian alamat IP mana yang digunakan sebagai alamat jaringan dan bagian mana yang digunakan sebagai alamat host.

Dalam contoh berikut, segmen terakhir dari alamat IP disebut alamat host dan tiga segmen pertama adalah alamat jaringan.

Contoh: Komputer 1 bisa berbicara kepada Komputer 2

- Komputer 1

  Alamat IP: 192.168.1.2

  Subnet Mask: 255.255.255.0

- Komputer 2

  Alamat IP: 192.168.1.3

  Subnet Mask: 255.255.255.0

0 menunjukkan tidak ada batas komunikasi pada bagian alamat ini.

Kembali ke atas