หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาเครือข่าย > ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้

### ฉันไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายให้เสร็จสมบูรณ์ได้

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P265 dw

ปิดเราทเตอร์แบบไร้สายของคุณและเปิดใหม่ จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

ตรวจสอบปัญหาโดยใช้รายงาน WLAN

สาเหตุ | การดำเนินการ | อินเตอร์เฟส
--- | --- | ---
การตั้งค่าความปลอดภัย (SSID/คีย์เครือข่าย) ของคุณไม่ถูกต้อง | ยืนยันการตั้งค่าความปลอดภัยโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Wireless Setup Helper สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ ไปที่หน้าดาวน์โหลดของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณในเว็บไซต์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ http://www.fujixeroxprinters.com เลือกและยืนยันว่าคุณใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่ถูกต้อง ดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับจุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัย ชื่อผู้ผลิตหรือหมายเลขรุ่นของจุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายอาจถูกนำมาใช้เป็นการตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ ติดต่อผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือผู้ดูแลระบบเครือข่าย สำหรับคำนิยามของ SSID และคีย์เครือข่าย ให้ดูรายการ SSID, คีย์เครือข่าย และช่องทางในอภิธานศัพท์ | แบบไร้สาย
MAC แอดเดรสของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณไม่ได้รับการอนุญาต | ยืนยันว่าฟิลเตอร์อนุญาตให้ MAC แอดเดรสของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณใช้งานได้ คุณสามารถค้นหา MAC แอดเดรสในแผงควบคุมของเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ | แบบไร้สาย
จุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายอยู่ในโหมดพรางตัว (ไม่กระจายสัญญาณ SSID) | ป้อนชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายที่ถูกต้องด้วยตนเอง ตรวจสอบชื่อ SSID หรือคีย์เครือข่ายในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับจุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สาย และกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายใหม่ | แบบไร้สาย
การตั้งค่าความปลอดภัย (SSID/รหัสผ่าน) ของคุณไม่ถูกต้อง | ยืนยัน SSID และรหัสผ่าน เมื่อคุณกำหนดเครือข่ายด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะแสดงขึ้นบนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณ ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณรองรับการกำหนดค่าด้วยตนเอง SSID และรหัสผ่านจะแสดงขึ้นบนหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ สำหรับคำนิยามของ SSID ให้ดูอภิธานศัพท์ | Wi-Fi Direct
คุณกำลังใช้ Android™ 4.0 | ถ้าไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ประมาณหกนาทีหลังจากใช้ Wi-Fi Direct) ให้ลองกำหนดค่าแบบปุ่มเดียวโดยใช้ WPS (แนะนำ) และตั้งค่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็น G/O | Wi-Fi Direct
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณวางไกลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมากเกินไป | เลื่อนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ประมาณ 3.3 ฟุต (1 เมตร) เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct
มีสิ่งกีดขวางบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น ผนังหรือเฟอร์นิเจอร์) ระหว่างเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ | เลื่อนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณไปยังบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง | Wi-Fi Direct
มีคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย, อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ, เตาไมโครเวฟ หรือโทรศัพท์ดิจิตอลแบบไร้สายอยู่ใกล้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ | เลื่อนอุปกรณ์อื่นๆ ให้อยู่ห่างจากเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ | Wi-Fi Direct
ถ้าคุณตรวจสอบและลองทำตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถกำหนดค่า Wi-Fi Direct ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้: | ปิดเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณและเปิดใหม่ จากนั้นลองกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณใช้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณเป็นลูกข่าย ให้ยืนยันว่ามีอุปกรณ์จำนวนเท่าใดที่เครือข่าย Wi-Fi Direct ปัจจุบันอนุญาตให้ใช้งานได้ และจากนั้นตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เท่าใด | Wi-Fi Direct

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปัญหาเครือข่าย

กลับสู่ด้านบน