หน้าหลัก > การบำรุงรักษาตามปกติ > ทำความสะอาดเครื่อง

### ทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในเครื่องเป็นประจำด้วยผ้าแห้งชนิดไม่มีขน

เมื่อคุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) หรือชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตรวจสอบว่าคุณทำความสะอาดด้านในเครื่องแล้ว หากหน้าที่พิมพ์มีผงหมึก (โทนเนอร์) เปื้อน ทำความสะอาดด้านในเครื่องพิมพ์ด้วยผ้าที่ไม่มีขนและแห้ง

คำเตือน
  - ห้ามใช้สารติดไฟ สเปรย์ทุกชนิดหรือสารละลาย/ของเหลวอินทรีย์ที่มีแอลกอฮอล์หรือแอมโมเนียทำความสะอาดด้านในหรือด้านนอกของผลิตภัณฑ์ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต แนะนำให้ใช้ผ้าที่ไม่มีขนและแห้งเท่านั้น
  - เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ใช้วัสดุทำความสะอาดที่มีให้โดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ สารทำความสะอาดอื่นอาจมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดแบบละอองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟหรือการระเบิด

ข้อควรระวัง
  เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเสมอ การเข้าถึงเครื่องที่มีไฟฟ้าเข้าอยู่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ข้อควรจำ
  - ใช้สารซักฟอกที่มีค่าเป็นกลาง การทำความสะอาดด้วยของเหลวระเหย เช่น ทินเนอร์หรือเบนซิน อาจทำให้ผิวของเครื่องเสียหาย
  - อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนประกอบของแอมโมเนีย
  - อย่าใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่แผงควบคุม เพราะอาจทำให้แผงควบคุมแตกร้าวได้
  - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่แรเงาดังแสดงในภาพประกอบ

    <ตลับผงหมึก (โทนเนอร์)>

    <ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)>

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การบำรุงรักษาตามปกติ
  - ทำความสะอาดสายโคโรนา
  - ทำความสะอาดชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
  - ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

กลับสู่ด้านบน