Halaman Utama > Perawatan Rutin > Membersihkan Mesin

### Membersihkan Mesin

Bersihkan bagian luar dan dalam mesin secara teratur dengan kain bebas serabut yang kering.

Saat mengganti kartrid toner atau unit drum, pastikan Anda membersihkan bagian dalam mesin. Jika halaman yang tercetak kotor oleh toner, bersihkan bagian dalam mesin dengan kain kering bebas serabut.

PERINGATAN
  - JANGAN menggunakan bahan yang mudah terbakar, segala jenis bahan penyemprot atau cairan/larutan organik yang mengandung alkohol atau amonia untuk membersihkan bagian dalam atau bagian luar produk. Jika Anda tetap melakukannya, akibatnya bisa kebakaran atau kejutan listrik. Cukup gunakan kain kering bebas serabut.
  - Saat membersihkan produk ini, gunakan bahan pembersih khusus yang ditetapkan untuk produk tersebut. Bahan pembersih lainnya dapat menyebabkan kinerja produk menjadi buruk. Jangan sekali-kali menggunakan pembersih aerosol agar tidak terjadi kebakaran dan ledakan.

PERHATIAN
  Saat membersihkan produk ini, selalu matikan produk dan cabut kabel dari stopkontak. Mengakses bagian dalam mesin yang berlistrik dapat mengakibatkan kejutan listrik.

PENTING
  - Gunakan deterjen netral. Membersihkan dengan pelarut yang mudah menguap seperti bahan pengencer atau benzena akan merusak permukaan mesin.
  - JANGAN menggunakan bahan pembersih yang mengandung amonia.
  - JANGAN menggunakan isopropil alkohol untuk membuang kotoran dari panel kontrol. Isopropil alkohol dapat membuat panel retak.
  - Untuk mencegah masalah kualitas cetakan, JANGAN menyentuh bagian berarsir yang ditunjukkan dalam ilustrasi.

    <Kartrid toner>

    <Unit drum>

Informasi terkait
  - Perawatan Rutin
  - Membersihkan Kawat Korona
  - Membersihkan Unit Drum
  - Membersihkan Roller Pengambilan Kertas

Kembali ke atas