Trang chủ > Bóng > Mã khóa mạng

### Mã khóa mạng

Mã khóa mạng là mật khẩu được sử dung khi mã hóa hoặc giải mã dữ liệu. Mã khóa mạng cũng được mô tả như Mật khẩu, Mã khóa bảo mật hoặc Mã khóa mã hóa. Bảng sau trình bay một số ký tự của mã khóa để sử dụng cho từng thiết đặt.

Hệ thống mở/Mã khóa được chia sẻ với WEP
  Mã khóa này là giá trị 64 bit hoặc 128 bit phải được nhập ở định dạng ASCII hoặc thập lục phân.

| ASCII | Thập lục phân
64 (40) bit | Sử dụng 5 ký tự văn bản. Ví dụ: "WSLAN" (phân biệt chữ hoa chữ thường). | Sử dụng 10 số của dữ liệu thập lục phân. Ví dụ: "71f2234aba" (không phân biệt chữ hoa chữ thường).
128 (104) bit | Sử dụng 13 ký tự văn bản. Ví dụ: "Wirelesscomms" (phân biệt chữ hoa chữ thường). | Sử dụng 26 số của dữ liệu thập lục phân. Ví dụ: "71f2234ab56cd709e5412aa2ba" (không phân biệt chữ hoa chữ thường).

WPA-PSK/WPA2-PSK và TKIP hoặc AES
  Sử dụng Khóa được chia sẻ trước (Pre-Shared Key - PSK) có độ dài 8 ký tự trở lên và tối đa 63 ký tự.

Quay về trang đầu