Halaman Utama > Solusi > Mengatasi Kertas Macet > Kertas Macet di dalam Mesin

### Kertas Macet di dalam Mesin

Jika panel kontrol mesin atau Status Monitor menampilkan ada kemacetan di dalam mesin, lakukan langkah-langkah berikut ini.

PERHATIAN
  Jangan coba mengeluarkan kertas yang macet jauh di dalam produk, terutama kertas yang melilit heat roller. Jika tidak, tindakan itu dapat mengakibatkan cedera atau luka bakar, dan bahkan yang lebih buruk lagi dapat menimbulkan asap jika Anda tetap mengoperasikan produk dengan kertas yang macet. Segara matikan produk dan hubungi perwakilan Fuji Xerox setempat untuk informasi selengkapnya.

1. Biarkan mesin menyala selama 10 menit agar kipas internal mendinginkan bagian-bagian yang sangat panas di dalam mesin.
2. Buka penutup depan.
3. Lepaskan rakitan kartrid toner dan unit drum.
   PERINGATAN
     PERMUKAAN PANAS

     Bagian internal mesin akan menjadi sangat panas. Tunggu mesin mendingin sebelum Anda menyentuh bagian internal mesin.

4. Tarik keluar kertas yang macet dengan perlahan.
5. Pasang kembali rakitan kartrid toner dan unit drum ke dalam mesin.
6. Tutup penutup depan mesin.

Informasi terkait
  - Mengatasi Kertas Macet

Kembali ke atas