Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Selama Pemasangan Driver Printer.

### Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Selama Pemasangan Driver Printer.

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Sebab | Tindakan | Antarmuka
Komputer Anda tidak terhubung ke jaringan dengan benar. | Pastikan komputer Anda terhubung ke jaringan, yaitu, ke layanan lingkungan LAN atau layanan Internet. Untuk dukungan mengenai masalah jaringan Anda, hubungi administrator jaringan. | Berkabel/Nirkabel
Sambungkan ulang kabel LAN ke hub untuk memastikan sambungan kabel dan jaringan baik. Jika memungkinkan, coba sambungkan mesin ke port lain pada hub dengan kabel lain. | Berkabel
Mesin Anda tidak terhubung ke jaringan dengan benar, atau mesin Anda tidak memiliki alamat IP yang valid. | Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan dan periksa apakah Ethernet Link Status atau Wireless Link Status ditandai Link OK. Jika Link OK tidak muncul, lakukan hal-hal berikut: Pastikan pengaturan berkabel atau nirkabel dicantumkan sebagai aktif. Periksa pengaturan ini di bagian atas laporan. Tanyakan kepada administrator jaringan apakah alamat IP Anda valid. Konfirmasikan bahwa jalur akses/router WLAN Anda tersedia. | Berkabel/Nirkabel
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. | Di kotak dialog Installer, pilih opsi untuk mencari mesin Fuji Xerox lagi. Izinkan akses jika pesan peringatan perangkat lunak keamanan muncul selama pemasangan driver printer. (Macintosh) Jika Anda menggunakan fungsi firewall perangkat lunak keamanan anti-spyware atau antivirus, nonaktifkan fungsi tersebut untuk sementara waktu lalu instal perangkat lunak Fuji Xerox. | Berkabel/Nirkabel
Mesin Fuji Xerox Anda diletakkan terlalu jauh dari jalur akses/router LAN nirkabel. | Letakkan mesin Fuji Xerox Anda dalam jarak 1 meter dari jalur akses/router LAN nirkabel saat Anda mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel. | Nirkabel
Terdapat beberapa penghalang (misalnya, dinding atau furnitur) antara mesin Anda dan jalur akses/router LAN nirkabel. | Pindahkan mesin Fuji Xerox Anda ke area bebas penghalang, atau lebih dekat ke jalur akses/router LAN nirkabel. | Nirkabel
Terdapat komputer nirkabel, perangkat Bluetooth, oven microwave, atau telepon tanpa kabel digital di dekat mesin Fuji Xerox atau jalur akses/router LAN nirkabel. | Jauhkan semua perangkat dari mesin Fuji Xerox Anda atau jalur akses/router LAN nirkabel. | Nirkabel

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan
  - Pengaturan Keamanan Saya tidak Berfungsi Dengan Tepat.
  - Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Dapat Mencetak melalui Jaringan.

Kembali ke atas