Halaman Utama > Daftar Istilah > Otentikasi

### Otentikasi

Sebagian besar jaringan nirkabel menggunakan beberapa jenis pengaturan keamanan. Pengaturan keamanan ini menentukan otentikasi (bagaimana perangkat mengidentifikasi dirinya sendiri saat terhubung ke jaringan) dan enkripsi (bagaimana data dienkripsi saat dikirim melalui jaringan). Jika Anda tidak menentukan pilihan-pilihan ini dengan tepat saat Anda mengonfigurasi mesin nirkabel Fuji Xerox Anda, mesin ini tidak akan dapat tersambung ke jaringan nirkabel. Sehingga, Anda harus benar-benar memperhatikan saat mengonfigurasi pilihan-pilihan ini.

Metode Otentikasi untuk Jaringan Nirkabel Pribadi
  Jaringan nirkabel pribadi adalah jaringan kecil (seperti jaringan nirkabel rumah) tanpa dukungan IEEE 802.1x.
  - Sistem terbuka

    Perangkat nirkabel diizinkan untuk mengakses jaringan tanpa otentikasi.

  - Kunci bersama

    Kunci rahasia yang sudah ditentukan sebelumnya dimiliki bersama oleh semua perangkat yang akan mengakses jaringan nirkabel. Mesin nirkabel Fuji Xerox menggunakan kunci WEP sebagai kunci yang sudah ditentukan sebelumnya.

  - WPA-PSK/WPA-2-PSK

    Memungkinkan kunci Wi-Fi Protected Access® yang sudah dibagi-pakai sebelumnya (WPA-PSK/WPA2-PSK), yang memungkinkan mesin nirkabel Fuji Xerox untuk berhubungan dengan jalur akses menggunakan TKIP untuk WPA-PSK atau AES untuk WPA-PSK dan WPA2-PSK (WPA-Pribadi).

Kembali ke atas