Trang chủ > Thông số kỹ thuật > Thông số kỹ thuật chung

### Thông số kỹ thuật chung

Loại máy in | Laze
Phương thức in | Máy in laze quang điện tử
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | (DocuPrint P225 db) 8 MB
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 32 MB
LCD (màn hình tinh thể lỏng) | (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) 16 ký tự × 1 dòng
Nguồn điện | 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | Cao nhất *1 | Khoảng 1080 W
In *1 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) Khoảng 455 W ở 25 °C
(DocuPrint P265 dw) Khoảng 537 W ở 25 °C
Sẵn sàng *1 | Khoảng 58 W ở 25 °C
Ngủ *1 | Khoảng 5,4 W
Ngủ sâu *1 | (DocuPrint P225 db) Khoảng 0.4 W
(DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) Khoảng 0,5 W
Tắt nguồn *1 *2 *3 | Khoảng 0,06 W
Kích thước |
Trọng lượng (có vật tư) | 6.8 kg

Độ ồn | Áp suất âm thanh | In | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LpAm = 50 dB (A)
(DocuPrint P265 dw) LpAm = 51 dB (A)
Sẵn sàng | LpAm = 30 dB (A)
Công suất âm thanh | In *4 | (DocuPrint P225 db/DocuPrint P225 d) LWAd = 6.40 B (A)
(DocuPrint P265 dw) LWAd = 6.60 B (A)
Sẵn sàng *4 | LWAd = 4.60 B (A)
Nhiệt độ | Hoạt động | 10 đến 32 °C
Lưu trữ | 0 đến 40 °C
Độ ẩm | Hoạt động | 20 đến 80% (không ngưng tụ)
Lưu trữ | 35 đến 85% (không ngưng tụ)

*1
Đo khi máy được kết nối với giao diện USB.
*2
Được đo theo IEC 62301 Bản 2.0.
*3
Mức tiêu thụ điện thay đổi nhẹ tùy theo môi trường sử dụng.
*4
Được đo theo phương pháp được mô tả trong RAL-UZ171.

Thông tin liên quan
  - Thông số kỹ thuật
  - Bảng thiết đặt

Quay về trang đầu