Halaman Utama > Solusi > Informasi Mesin > Fungsi Atur Ulang > Atur Ulang Setelan

### Atur Ulang Setelan

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

Gunakan fungsi Atur Ulang Pengaturan untuk mengatur ulang semua pengaturan mesin ke pengaturan asli yang diatur di pabrikan.

Fuji Xerox sangat menyarankan agar Anda melakukan operasi ini saat membuang mesin.

Cabut semua kabel antarmuka sebelum Anda melakukan Atur Ulang Pengaturan.

1. Tekan dan tahan untuk mematikan mesin.
2. Pastikan penutup depan tertutup dan kabel daya dihubungkan.
3. Tahan Go (Tuju) saat Anda menekan untuk menyalakan mesin. Tetap tekan Go (Tuju) hingga Toner, Drum, dan Paper (Kertas) lampu LED menyala.
4. Lepaskan tekanan tombol Go (Tuju). Pastikan semua LED mati.
5. Tekan Go (Tuju) sepuluh kali.
   Mesin akan menyala ulang secara otomatis.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. Cabut kabel jaringan dari mesin. Jika tidak, pengaturan jaringan seperti alamat IP tidak akan diatur ulang.
2. Tekan atau untuk memilih opsi AtrUlg Menu, lalu tekan OK.
3. Tekan dan Back (Kembali) secara bersamaan.
4. Jika Atur Ulang Pgtrn muncul, tekan OK.
5. Jika Ulangi Printer? muncul, tekan OK.
   Mesin akan menyala ulang secara otomatis.

Informasi terkait
  - Fungsi Atur Ulang

Kembali ke atas