หน้าหลัก > การบำรุงรักษาตามปกติ > เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ > เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

### เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์)

1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดทำงานแล้ว
2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
3. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออกจากเครื่องพิมพ์
4. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
5. เปิดกล่องตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่
6. ถอดฝาครอบป้องกัน
7. ใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ใหม่ให้แน่นหนาในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าจะได้ยินเสียงล็อคเข้าที่
   ตรวจสอบว่าคุณใส่ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นตลับผงหมึก (โทนเนอร์) อาจหลุดออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
8. ทำความสะอาดสายโคโรนาด้านในชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยค่อยๆ เลื่อนจุดตั้งระยะสีเขียวจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายหลายครั้ง
   ตรวจสอบว่าเลื่อนจุดตั้งระยะกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้น () ลูกศรบนจุดตั้งระยะจะต้องตั้งให้ตรงกับลูกศรบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) หากไม่เป็นเช่นนั้น หน้าที่พิมพ์อาจมีเส้นแนวตั้งปรากฏ
9. ติดตั้งชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
10. ปิดฝาครอบด้านหน้าของเครื่อง

    ห้ามปิดเครื่องหรือเปิดฝาครอบด้านหน้าจนกว่าเครื่องจะกลับสู่โหมดพร้อม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์

กลับสู่ด้านบน