หน้าหลัก > การจัดการกระดาษ > บรรจุและพิมพ์กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ > นำเข้าและพิมพ์ซองจดหมายในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์

### นำเข้าและพิมพ์ซองจดหมายในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์

เมื่อคุณบรรจุกระดาษที่มีขนาดแตกต่างกันลงในถาด ในขณะเดียวกันคุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่อง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า)
   เครื่องพิมพ์จะเปิดใช้งานโหมดป้อนกระดาษอัตโนมัติเมื่อคุณวางกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
2. ดึงคันโยกสีเขียวทั้งสองคันที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาลงเข้าหาตัวเอง ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้
3. ที่ด้านหน้าของเครื่อง เปิดฝาครอบถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเลื่อนแคร่ปรับกระดาษของถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ให้พอดีความกว้างของกระดาษที่คุณใช้
5. ใช้มือทั้งสองใส่ซองจดหมายหนึ่งซองลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์จนกว่าขอบหน้าจะแตะลูกกลิ้งป้อนกระดาษ เมื่อคุณรู้สึกว่าเครื่องดึงกระดาษเข้าไป ให้ปล่อยมือ
   - ใส่ซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ ให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หงายขึ้น
   - ให้ดึงซองจดหมายออกมาให้สุดเมื่อคุณใส่ซองจดหมายใหม่ลงในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์
   - ไม่ควรใส่ซองจดหมายเกินหนึ่งแผ่นลงในถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ในคราวเดียว เพราะจะทำให้กระดาษติดได้
   - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองจดหมายอยู่ในแนวตรงและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในถาดป้อนกระดาษอเนกประสงค์ มิฉะนั้นการป้อนซองจดหมายอาจผิดพลาด ส่งผลให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาเอียงหรือกระดาษติด
6. ส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์
   เปลี่ยนการกำหนดลักษณะการพิมพ์ในกล่องสนทนาการพิมพ์ก่อนส่งงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

   การตั้งค่า | ตัวเลือกสำหรับซองจดหมาย
   ขนาดกระดาษ | Com-10 DL C5 Monarch
   ชนิดกระดาษ | ซองจดหมาย ซองชนิดหนา ซองชนิดบาง

7. หลังจากซองจดหมายที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องแล้ว ให้ใส่ซองจดหมายซองถัดไป ทำซ้ำสำหรับซองจดหมายแต่ละซองที่ต้องการพิมพ์
8. เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คืนตำแหน่งคันโยกสีเขียวทั้งสองคันที่คุณปรับตำแหน่งในขั้นตอนก่อนหน้านี้ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม
9. ปิดฝาครอบด้านหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) จนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - บรรจุและพิมพ์กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ

กลับสู่ด้านบน