Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel.

### Saya Tidak Dapat Menyelesaikan Konfigurasi Pengaturan Jaringan Nirkabel.

Model Terkait:DocuPrint P265 dw

Matikan router nirkabel Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba konfigurasi pengaturan nirkabel lagi. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalahnya, ikuti petunjuk di bawah ini:

Investigasi masalah menggunakan Laporan WLAN.

Sebab | Tindakan | Antarmuka
--- | --- | ---
Pengaturan keamanan Anda (SSID/Kunci Jaringan) salah. | Konfirmasi pengaturan keamanan menggunakan utilitas Pembantu Pengaturan Nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mengunduh utilitas, kunjungi halaman unduhan untuk model Anda pada situs web Fuji Xerox di http://www.fujixeroxprinters.com. Pilih dan pastikan bahwa Anda menggunakan pengaturan keamanan yang benar. Lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel untuk informasi tentang cara menemukan pengaturan keamanan. Nama atau nomor model jalur akses/router LAN nirkabel dari produsen dapat digunakan sebagai pengaturan keamanan default. Hubungi produsen jalur akses/router, penyedia Internet Anda, atau administrator jaringan. Untuk definisi SSID dan Kunci Jaringan, lihat SSID entri, Kunci Jaringan dan Saluran di Glosari. | Nirkabel
Alamat MAC mesin Fuji Xerox tidak diizinkan. | Pastikan Alamat MAC mesin Fuji Xerox diperbolehkan di filter. Anda dapat menemukan Alamat MAC di panel kontrol mesin Fuji Xerox. | Nirkabel
Jalur akses/router LAN nirkabel berada dalam mode stealth (tidak menyiarkan SSID). | Masukkan nama SSID atau Kunci Jaringan yang benar secara manual. Periksa nama SSID atau Kunci Jaringan di dalam petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda dan konfigurasi ulang pengaturan jaringan nirkabel. | Nirkabel
Pengaturan keamanan Anda (SSID/sandi) salah. | Konfirmasi SSID dan sandi. Saat Anda mengonfigurasi jaringan secara manual, SSID dan sandi ditampilkan di mesin Fuji Xerox Anda. Jika perangkat bergerak mendukung konfigurasi manual, SSID dan sandi akan ditampilkan di layar perangkat bergerak Anda. Untuk definisi SSID, lihat Glosari. | Wi-Fi Direct
Anda menggunakan Android™ 4.0. | Jika perangkat bergerak Anda terputus (kira-kira enam menit setelah menggunakan Wi-Fi Langsung), coba konfigurasi sekali tekan menggunakan WPS (disarankan) dan atur mesin Fuji Xerox sebagai G/O. | Wi-Fi Direct
Mesin Fuji Xerox Anda diletakkan terlalu jauh dari perangkat bergerak Anda. | Pindahkan mesin Fuji Xerox Anda sekitar 1 meter dari perangkat bergerak saat Anda mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Langsung. | Wi-Fi Direct
Terdapat beberapa penghalang (misalnya, dinding atau furnitur) antara mesin Anda dan perangkat bergerak. | Pindahkan mesin Fuji Xerox Anda ke area bebas penghalang. | Wi-Fi Direct
Terdapat komputer nirkabel, perangkat yang dilengkapi Bluetooth, oven microwave, atau telepon nirkabel digital di dekat mesin Fuji Xerox atau perangkat bergerak. | Jauhkan perangkat-perangkat lain dari mesin Fuji Xerox atau perangkat bergerak. | Wi-Fi Direct
Jika Anda sudah memeriksa dan mencoba semua langkah di atas, tetapi masih tidak dapat menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi Direct, lakukan hal-hal berikut: | Matikan mesin Fuji Xerox Anda dan nyalakan kembali. Lalu coba untuk mengonfigurasi pengaturan Wi-Fi Direct lagi. Jika Anda menggunakan mesin Fuji Xerox sebagai klien, pastikan berapa banyak perangkat yang diizinkan dalam jaringan Wi-Fi Langsung saat ini, lalu periksa berapa banyak perangkat yang terhubung. | Wi-Fi Direct

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan

Kembali ke atas