หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาเครือข่าย > ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

### ฉันต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายของฉันทำงานได้อย่างถูกต้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

เลือก | การดำเนินการ | อินเตอร์เฟส
--- | --- | ---
ตรวจสอบว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์, จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือ hub เครือข่ายของคุณเปิดอยู่ | ตรวจสอบรายการต่อไปนี้: เชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง และเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดอยู่ จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ หรือ hub เปิดอยู่ และปุ่มลิงก์กะพริบอยู่ นำวัสดุห่อป้องกันทั้งหมดออกจากเครื่องแล้ว ติดตั้งชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) อย่างถูกต้อง ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังปิดสนิท กระดาษใส่ในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง (สำหรับเครือข่ายแบบใช้สาย) สายเครือข่ายเชื่อมต่อกับเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ และเชื่อมต่อเราเตอร์หรือ hub แน่นหนาแล้ว | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
ตรวจสอบ Link Status ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย | พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย และตรวจสอบว่า Ethernet Link Status หรือ Wireless Link Status เป็น Link OK | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
ตรวจสอบว่าคุณสามารถ “ping” เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ | Ping เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เลขที่อยู่ไอพีหรือชื่อ Node ได้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows® หรือแอพพลิเคชั่น Terminal ของแม็คอินทอช: ping <ipaddress> หรือ <nodename> สำเร็จ: เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณทำงานถูกต้องและเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่สำเร็จ: เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ยืนยันว่าตั้งค่าเลขที่อยู่ไอพีและซับเน็ตมาสก์ถูกต้องแล้ว | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
ตรวจสอบว่าเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย | พิมพ์รายงาน WLAN เพื่อตรวจสอบรหัสความผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออกมา | แบบไร้สาย

ถ้าคุณตรวจสอบและลองทำตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาอยู่ ดูคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สาย เพื่อค้นหาข้อมูล SSID และคีย์เครือข่าย และตั้งค่าใหม่ให้ถูกต้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปัญหาเครือข่าย
  - เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

กลับสู่ด้านบน