หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาเครือข่าย > ไม่พบเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันบนเครือข่ายในระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

### ไม่พบเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของฉันบนเครือข่ายในระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

สาเหตุ | การดำเนินการ | อินเตอร์เฟส
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอย่างถูกต้อง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย นั่นก็คือ เข้ากับเครือข่าย LAN หรือบริการอินเทอร์เน็ต ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเครือข่ายของคุณ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
เชื่อมต่อสาย LAN กับ Hub อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายและเครือข่ายเป็นปกติ หากเป็นไปได้ ลองเชื่อมต่อเครื่องกับพอร์ตอื่นใน Hub ของคุณโดยใช้สายที่แตกต่าง | ใช้สาย
เครื่องของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอย่างถูกต้อง หรือเครื่องของคุณไม่มีเลขที่อยู่ไอพีที่ถูกต้อง | พิมพ์รายงานการกำหนดค่าเครือข่าย และตรวจสอบว่า Ethernet Link Status หรือ Wireless Link Status มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ Link OK ถ้า Link OK ไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้: ตรวจสอบว่าการตั้งค่าผ่านสายหรือไร้สายมีแสดงอยู่ในรายการว่ากำลังทำงาน ตรวจสอบการตั้งค่านี้ที่ด้านบนสุดของรายงาน สอบถามผู้ดูแลเครือข่ายของคุณว่าเลขที่อยู่ไอพีของคุณถูกต้องหรือไม่ ยืนยันว่าสามารถใช้จุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ WLAN ของคุณได้ | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยจะบล็อคการเข้าถึงเครือข่ายของเครื่องของคุณ | ในกล่องข้อความตัวติดตั้ง ให้เลือกตัวเลือกเพื่อค้นหาเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ใหม่อีกครั้ง อนุญาตให้มีการเข้าถึงเมื่อข้อความแจ้งเตือนของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยปรากฏขึ้นในระหว่างการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ (แม็คอินทอช) หากคุณใช้ฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยป้องกันสปายแวร์หรือไวรัส ปิดการใช้งานชั่วคราวและติดตั้งซอฟต์แวร์ฟูจิ ซีร็อกซ์ | แบบใช้สาย/แบบไร้สาย
เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณวางไกลจากจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายมากเกินไป | วางเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณให้ห่างจากจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายประมาณ 1 เมตร/3.3 ฟุต เมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย | แบบไร้สาย
มีสิ่งกีดขวาง (ตัวอย่างเช่น ผนังหรือเฟอร์นิเจอร์) ระหว่างเครื่องและจุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายของคุณ | เลื่อนเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ ของคุณไปยังบริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือใกล้กับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สาย | แบบไร้สาย
มีคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย, อุปกรณ์ที่รองรับบลูทูธ, เตาไมโครเวฟ หรือโทรศัพท์ดิจิตอลแบบไร้สายอยู่ใกล้เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สาย | เลื่อนอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สาย | แบบไร้สาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ปัญหาเครือข่าย
  - การตั้งค่าความปลอดภัยของฉันทำงานไม่ถูกต้อง
  - เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของฉันไม่สามารถพิมพ์ผ่านเครือข่ายได้

กลับสู่ด้านบน