หน้าหลัก > การแก้ไขปัญหา > ปัญหาอื่นๆ

### ปัญหาอื่นๆ

ปัญหา | คำแนะนำ
--- | ---
เครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงาน | สถานการณ์การเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ร้ายแรง (เช่น ฟ้าผ่าหรือไฟกระชาก) อาจกระตุ้นให้กลไกความปลอดภัยภายในของเครื่องพิมพ์ทำงาน ถอดสายไฟออก รอสิบนาที จากนั้นเสียบสายไฟและกด เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข และคุณกำลังใช้เบรกเกอร์ไฟฟ้า ให้ถอดอุปกรณ์ออกเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหา เสียบสายไฟของเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง หากยังคงไม่มีไฟเข้า ลองเปลี่ยนสายไฟอื่น
ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ฟูจิ ซีร็อกซ์ | (Windows®) หากคำเตือนซอฟต์แวร์ความปลอดภัยปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้ง เปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ความปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้โปรแกรมติดตั้งผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ทำงาน (แม็คอินทอช) หากคุณใช้ฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ความปลอดภัยป้องกันสปายแวร์หรือไวรัส ปิดการใช้งานชั่วคราวและติดตั้งซอฟต์แวร์ฟูจิ ซีร็อกซ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การแก้ไขปัญหา

กลับสู่ด้านบน