Halaman Utama > Penanganan Kertas > Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual > Memuat dan Mencetak Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Daur Ulang dan Kertas Bond di Slot Pengumpanan Manual

### Memuat dan Mencetak Kertas Biasa, Kertas Tipis, Kertas Daur Ulang dan Kertas Bond di Slot Pengumpanan Manual

Jika Anda memuat ukuran kertas lain di baki, Anda harus mengubah pengaturan ukuran kertas di mesin atau di komputer Anda secara bersamaan.

1. Angkat kelepak penopang agar kertas tidak meluncur lepas dari baki output menghadap bawah.
2. Buka penutup slot umpan manual.
3. Gunakan kedua tangan untuk menggeser pemandu kertas slot pengumpanan manual untuk menyesuaikan lebar kertas yang Anda gunakan.
4. Dengan menggunakan kedua tangan, letakkan selembar penuh kertas ke slot pengumpanan manual hingga tepi depan menyentuh roller pengumpan kertas. Jika Anda merasa mesin menariknya ke dalam, biarkan saja.
   - Muat kertas ke slot pengumpanan manual dengan permukaan pencetakan menghadap ke atas.
   - Pastikan posisi kertas lurus dan benar di slot pengumpanan manual. Jika tidak, kertas mungkin tidak bisa diumpankan dengan benar, sehingga hasil cetak miring atau kertas macet.
5. Kirim pekerjaan cetak Anda ke mesin.
   Ubah preferensi pencetakan di layar Cetak sebelum mengirimkan pekerjaan cetak dari komputer Anda.
6. Setelah halaman yang dicetak keluar dari belakang mesin, muat lembar kertas berikutnya di slot pengumpanan manual. Ulangi untuk setiap halaman yang ingin Anda cetak.

Informasi terkait
  - Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual

Kembali ke atas