TCP/IP (Bedraad)

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de TCP/IP-parameters wijzigen.
  LET OP :
  Als u het internetprotocol (IP) uitschakelt, kunt u het apparaat niet meer via het web configureren.
IP-adres
Subnetmasker
  Voer het IP-adres in dat aan het apparaat moet worden toegewezen (vraag uw netwerkbeheerder welk IP-adres gebruikt moet worden).
Gateway
  Als u een gateway (router) gebruikt, moet u het adres hier invoeren (vraag uw netwerkbeheerder welk gateway-adres gebruikt moet worden).
Boot-methode
  Indien STATIC, worden de waarden in de velden IP-adres, subnet, en gateway door het apparaat gebruikt. Anders geeft dit veld aan welk netwerkprotocol zal worden gebruikt voor het opvragen van deze parameters wanneer de server wordt opgestart of teruggesteld. Als u het APIPA-protocol activeert, gebruikt het apparaat een door APIPA gegenereerd IP-adres wanneer er geen DHCP-server of andere server beschikbaar is die automatisch IP-adressen kan toewijzen.