Ethernet

Overzicht
  Op deze pagina stelt u de modus voor de Ethernet-verbinding in. Met Auto wordt de verbindingsmodus automatisch geselecteerd door het apparaat. Als de verbinding met Auto mislukt, probeer dan een statische configuratie en selecteer 100BaseTX of 10BaseT als verbindingsmodus.
  OPMERKING: Als u een onjuiste statische verbindingsmodus selecteert, is communicatie met het apparaat misschien niet mogelijk.