NetBIOS (Проводной)

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры протокола NetBIOS.
NETBIOS/IP
  Значение 'Включить' разрешает связь по протоколу IP (Internet Protocol).
Имя компьютера
  'Имя компьютера' — это первые 15 символов имени узла устройства.
Метод сервера WINS
  Для NetBIOS/IP в режиме STATIC устройством используются значения, указанные в полях сервера WINS. В режиме AUTO устройство попытается использовать DHCP для получения этих параметров при запуске или перезагрузке сервера. Для включения DHCP на странице TCP/IP должен быть установлен метод загрузки «Авто» или DHCP. Чтобы отключить регистрацию WINS, установите метод STATIC и задайте для основного и дополнительного WINS-серверов IP-адреса 0.0.0.0
IP-адрес основного сервера WINS
IP-адрес альтернативного сервера WINS
  Введите IP-адрес основного сервера WINS. Можно также ввести IP-адрес альтернативного сервера WINS.