TCP/IP (Проводной)

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры TCP/IP.
  ПРИМЕЧАНИЕ.
  Если отключить протокол IP (протокол Интернета), настройка устройства через Интернет будет невозможной.
IP-адрес
Маска подсети
  Введите параметры IP-адреса, которые следует назначить устройству (используемый IP-адрес проверьте у сетевого администратора).
Шлюз
  Если вы используете шлюз (маршрутизатор), введите его адрес (обратитесь к администратору сети, чтобы узнать адрес шлюза).
Метод загрузки
  Если задан метод STATIC, то устройство использует IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. В противном случае это поле указывает, какой сетевой протокол будет использоваться для получения этих параметров при запуске или перезагрузке сервера. Если разрешен протокол APIPA, устройство будет использовать генерируемый протоколом APIPA IP-адрес в случае недоступности DHCP или другого сервера, который может автоматически присваивать IP-адреса.