主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct™ > 配置 Wi-Fi Direct 网络。 > 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

### 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

相关型号:DocuPrint P268 dw
若您的移动设备支持 Wi-Fi Direct，则可遵循以下步骤配置 Wi-Fi Direct 网络：

1. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
2. 按 或 选择Wi-Fi Direct选项，然后按确定。
3. 按 或 选择Push Button (按钮)选项，然后按确定。
4. 显示Wi-Fi Direct On? (开启 Wi-Fi Direct？)时，按接受。要取消，请按 。
5. 设备 LCD 上显示Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (激活其他设备的 Wi-Fi Direct 功能，并按 OK。)时，激活移动设备上的 Wi-Fi Direct 功能 (有关说明，请参见移动设备的使用说明书)。按本设备上的确定。
   Wi-Fi Direct 设置随即启动。要取消，请按 返回。
6. 执行以下操作中的一项：
   - 当本 Fuji Xerox 设备为组拥有者 (G/O) 时，将您的移动设备直接连接到本设备。
   - 当本 Fuji Xerox 设备不是 G/O 时，本设备将显示可以用于配置 Wi-Fi Direct 网络的设备名称。按 或 选择您想连接的移动设备，然后按 确定。按Rescan (重新扫描)可重新搜索可用设备。
7. 如果已成功连接移动设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。Wi-Fi Direct 网络设置已完成。

相关信息
  - 配置 Wi-Fi Direct 网络。
  - Wi-Fi Direct 网络配置逐步指南

转到首页