主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct™ > 配置 Wi-Fi Direct 网络。 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

### 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

相关型号:DocuPrint P268 dw
若您的移动设备支持 WPS (PBC；一键式配置)，则可遵循以下步骤配置 Wi-Fi Direct 网络：

1. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
2. 按 或 选择Wi-Fi Direct选项，然后按确定。
3. 按 或 选择Group Owner (组拥有者)选项，然后按确定。
4. 按 或 选择On (开)选项，然后按确定。
5. 按 或 选择Push Button (按钮)选项，然后按 确定。
6. 显示Wi-Fi Direct On? (开启 Wi-Fi Direct？)时，按接受。要取消，请按 。
7. 设备的 LCD 上显示Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (激活其他设备的 Wi-Fi Direct 功能，并按 OK。)时，激活移动设备上的 WPS 一键式配置方法 (有关说明，请参见移动设备的使用说明书)。按本设备上的确定。
   Wi-Fi Direct 设置随即启动。要取消，请按 返回。
8. 如果已成功连接移动设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。Wi-Fi Direct 网络设置已完成。

相关信息
  - 配置 Wi-Fi Direct 网络。
  - Wi-Fi Direct 网络配置逐步指南

转到首页