Ethernet

Visión general
  En esta página puede controlar el modo de enlace con Ethernet. Si elige la opción Auto, el dispositivo seleccionará automáticamente el modo de enlace. Si no puede conectarse con la opción Auto, pruebe con una configuración estática y seleccione un modo de enlace estático: 100BaseTX o 10BaseT.
  NOTA: si configura un modo de enlace estático incorrecto, no podrá comunicarse con su dispositivo.