主页 > 词汇 > 加密

### 加密

大多数无线网络会采用某种安全设置。这些安全设置确定验证 (如何在网络中识别设备) 和加密 (如何在网络上发送数据时将其加密)。配置 Fuji Xerox 无线设备时如未正确指定这些选项，则将无法连接到无线网络。因此，在配置这些选项时务必多加注意。

个人无线网络的加密方法
  个人无线网络是一个无需 IEEE 802.1x 支持的小型网络 (例如家用无线网络)。
  - 无

    未使用加密方法。

  - WEP

    使用有线对等保密 (WEP) 时，使用安全密钥传输和接收数据。

  - TKIP

    暂时密钥集成协议 (TKIP) 提供单包密钥，混合信息集成检查和重新生成密钥机制。

  - AES

    高级加密标准 (AES) 是以对等密钥加密提供更强大的数据保护。

  - IEEE 802.11n 不支持 WEP 或 TKIP 作为加密方法。
  - 若要使用 IEEE 802.11n 连接无线网络，建议选择 AES。

转到首页