主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n)

### 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络 (适用于 IEEE 802.11b/g/n)

- 使用新的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络
  如果您正在使用新 SSID，所有其他设备将使用您在以下步骤中分配给 Fuji Xerox 设备的 SSID 进行连接。配置为 Ad-Hoc 模式时，您必须从计算机连接到此 SSID。
- 使用现有的 SSID 在 Ad-Hoc 模式下配置设备的无线网络
  如果您尝试将本 Fuji Xerox 设备与 Ad-Hoc 模式下拥有已配置 SSID 的计算机配对，请使用以下说明。
- 不通过网络中的无线局域网接入点路由器连接到无线计算机 (Ad-Hoc 模式)
  此类网络没有中央无线局域网接入点/路由器。每个无线客户端直接相互通信。当 Fuji Xerox 无线设备 (本设备) 是此网络的一部分时，将直接从发送打印数据的计算机接收所有打印作业。

转到首页