主页 > 纸张处理 > 将纸张装入手动进纸槽并使用其进行打印 > 将信封装入手动进纸槽并使用其进行打印

### 将信封装入手动进纸槽并使用其进行打印

在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

1. 打开设备的后盖 (后出纸托板)。
   将纸张装入手动进纸槽后，设备将自动开启手动进纸模式。
2. 如下图所示，拉下左右两侧的绿色拉杆。
3. 在设备前端，打开手动进纸槽盖。
4. 用双手滑动手动进纸槽的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。
5. 用双手将一个信封装入手动进纸槽，直到信封前端触碰进到纸辊。感觉到设备进纸时松开双手。
   - 将信封打印面朝上装入手动进纸槽。
   - 重新放置手动进纸槽中的信封时，请先将信封完全取出后再放入。
   - 手动进纸槽中每次仅可装入一个信封，否则可能发生卡纸。
   - 确保手动进纸槽中的信封放置平整且位置正确，否则信封可能无法正确送入，导致打印输出页面歪斜或卡纸。
6. 将打印作业发送到设备。
   从计算机发送打印作业前，在打印对话框中更改您的打印首选项。

   设置 | 信封选项
   纸张大小 | Com-10 DL C5 Monarch
   介质类型 | 信封 厚信封 薄信封

7. 打印的信封从设备输出后，放入下一个信封。重复此操作直到完成所有信封的打印。
8. 打印完成后，将您在之前步骤中调整的两个绿色拉杆恢复原位。
9. 合上后盖 (后出纸托板)，直到其锁定在关闭位置。

相关信息
  - 将纸张装入手动进纸槽并使用其进行打印

转到首页