WS01000010,Kablosuz Cihaz Kurulum Sihirbazı
WS01000040,2.02
WS02010010,Hoşgeldiniz
WS02010020,Kablosuz Cihaz Kurulum Sihirbazına Hoşgeldiniz
WS04000010,IP Adresi Yapılandırma
WS04000020,Makinenizin IP adresini yapılandırma metodunu seçin
WS04000030,IP Adresini otomatik olarak al
WS04000050,Statik IP Adresi ayarla
WS04000060,IP Adresi
WS04000070,Alt ağ Maskesi
WS04000080,Ağ Geçidi
WS05020010,Kablosuz Ağ Adı
WS05020020,Makinenizin bağlı olacağı kablosuz ağ adını yapılandır
WS05020030,SSID (Ağ Adı)
WS05020040,Bu bir Ad-hoc ağıdır ve erişim noktası bulunmamaktadır.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Kablosuz Ağ aranıyor...
WS05040010,Mevcut Kablosuz Ağlar
WS05040020,Bağlanmak istediğiniz SSID'yi (Ağ adı) seçin.
WS05040040,SSID (Ağ Adı)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Kablosuz Bağlantı Modu
WS05040070,Sinyal
WS05040080,Erişim Noktası/ Baz İstasyonu
WS05040090,Ad-hoc Ağı
WS05040100,SSID (kablosuz erişim noktanızın tanımı), bu listede görüntülenmiyorsa veya onu saklıyorsanız, 'Gelişmiş' düğmesini tıklayarak halen SSID'yi yapılandırabilirsiniz.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,DİKKAT!
WS05060020,Bu Kablosuz Ağ güvenli değildir.
WS05060021,Güvenli kimlik denetimi ve şifreleme kullanmamaktadır.
WS05060030,Kuruluma devam etmek istiyor musunuz?
WS05060040,SSID (Ağ Adı):
WS06000010,Kimlik Denetimi Yöntemi ve Şifreleme Yöntemi
WS06000020,Kimlik Denetimi Yöntemi ve Şifreleme Yöntemi Yapılandır.
WS06000030,Kimlik Denetimi Yöntemi
WS06000040,Şifreleme Yöntemi
WS06000050,Ağ Şifresi (Şifre)
WS06000070,SSID (Ağ Adı)
WS06000080,Dahili Kimlik Doğrulama Yöntemi
WS07000010,Kablosuz Ağ Ayarlarının Onaylanması
WS07000020,Aşağıdaki ayarları makinenize uygulamak için "İleri"yi tıklayınız.
WS07000060,Bağlantı Modu
WS07000070,Altyapı
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Ağ Adı)
WS07000150,Otomatik
WS07000190,IP Adresi
WS07000200,Alt ağ Maskesi
WS07000210,Ağ geçidi
WS07000220,Kanal
WS07000230,Kimlik Denetimi Yöntemi
WS07000240,Şifreleme Yöntemi
WS07000270,IP Adresini değiştir
WS07000280,Dahili Kimlik Doğrulama Yöntemi
WS08010010,Ayarlar uygulanıyor...Lütfen bekleyiniz...
WS21000010,Kullanıcı Kimlik Denetimi
WS21000020,Kimlik Denetimi Yöntemi ve Şifreleme Yöntemi Yapılandır
WS21000030,SSID (Ağ Adı)
WS21000040,Kullanıcı Kimlik Denetimi
WS21000050,Kullanıcı Adı
WS21000060,Kullanıcı Şifresi
WS43000000,Ağ Anahtarı Yapılandırması
WS43000010,Lütfen daha önce kontrol etmiş olduğunuz ağ güvenlik anahtarını (şifre) girin.
WS43000020,Kablosuz ağ için Kimlik doğrulama ve Şifreleme türü otomatik olarak algılanacaktır. Sizin yalnızca Ağ Anahtarını (Şifre) girmeniz gerekir.
WS44000010,Sertifika Yapılandırması
WS44000020,İstemci Sertifikasını ve Sunucu Sertifika Doğrulamasını Yapılandırın.
WS44000030,SSID (Ağ Adı)
WS44000040,İstemci Sertifikası
WS44000050,Sunucu Sertifikası Doğrulama
WS44000051,Doğrulama Yok
WS44000052,CA Sert.
WS44000053,CA Sert. + Sunucu kimliği
WS44000060,Sunucu kimliği
WS46000010,Ağa Bağlanılamadı
WS46000020,Aşağıdakini onaylayın ve ardından 'Tekrar Dene' öğesine tıklayın:
WS46000230,Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz algılanamadı. (TS-02)
WS46000240,- Kablosuz erişim noktasına/yönlendiriciye giden güç kablosunu prizden çekin, 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar takın.
WS46000250,- Kablosuz erişim noktanızın/yönlendiricinizin MAC adresi filtreleme gibi ilave bir güvenlik ayarı kullanmadığından emin olun
WS46000260,- Doğru SSID'yi (Ağ Adı) seçtiğinizden ve doğru Ağ Anahtarını (Şifre) girdiğinizden emin olun
WS46000270,- Bu aygıt bir SSID/ESSID'yi desteklemez; bir 2,4 GHz SSID/ESSID seçmelisiniz. Erişim noktasının/yönlendiricinin 2,4GHz veya 2,4GHz/5GHz karışık moduna ayarlandığından emin olun.
WS46000280,MAC Adresi:
WS46000330,Makine kablosuz erişim noktasına/yönlendiricisine bağlanamıyor.(TS-03)
WS46000340,- Doğru SSID'yi (ağ adı) seçtiğinizden ve doğru ağ anahtarını girdiğinizden emin olun
WS46000350,- Şifre konusunda bilginiz yoksa, lütfen erişim noktasının/yönlendiricinin kılavuzuna başvurun
WS46000430,Kablosuz erişim noktanızda/yönlendiricinizde desteklenmeyen doğrulama/şifreleme yöntemi algılandı. (TS-04)
WS46000440,– Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz bu makine tarafından desteklenmeyen bir doğrulama/şifreleme yöntemi kullanıyor. Doğru SSID'yi (ağ adı) seçtiğinizden emin olun
WS46000530,Belirtilen SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarı (Şifre) yanlış. (TS-05)
WS46000540,- Doğru SSID'yi (Ağ Adı) seçtiğinizden ve doğru Ağ Anahtarını (Şifre) girdiğinizden emin olun
WS46000630,Girilen kablosuz güvenlik bilgisi yanlış. (TS-06)
WS46000640,- Seçtiğiniz doğrulama/şifreleme yöntemini kontrol edin ve doğru Ağ Anahtarını (Şifre) girdiğinizden emin olun
WS51000010,Mevcut Kablosuz Ağ Ayarları Aaranıyor
WS51000020,Kablosuz ağ ayarları algılandı.
WS51000030,Makinenizinı kurumsal bir ağa bağlarsanız SSID (Ağ Adı) ve Ağ Anahtarını (Şifre) ağ yöneticisinden teyit edin.
WS51000040,SSID (Ağ Adı):
WS51000050,Makinenizi bu kablosuz ağa bağlamakı istiyor musunuz?
WS51000060,Evet, makineyi bu kablosuz ağa bağlamak istiyorum.
WS51000070,Hayır, aygıtın başka bir kablosuz ağa bağlanmasını istiyorum.
WS98050010,Geçersiz Ağ Anahtarı (Şifre)
WS98050020,(ASCII WEP Şifresi)
WS98050030,WEP anahtarı (şifre) bilgisini doğru girmediniz.
WS98050040,64(40) bit WEP: "Hello"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,5 ila 13 karakter giriniz. Örneğin:
WS98060010,Geçersiz Ağ Anahtarı (Şifre)
WS98060020,(Hex. WEP Şifresi)
WS98060030,WEP anahtarı (şifre) bilgisini doğru girmediniz.
WS98060040,On altılı verinin 10 ila 26 rakamını giriniz. Örneğin:
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Kurulum Tamamlanmadı
WS98070020,Kurulum Tamamlandı
WS98070030,Kurulum programından çıkarsanız makinenizin Kablosuz ayarları yapılandırılmayacaktır.
WS98070040,Makinenizi ayarlamaya devam etmek için "Devam Et"e tıklayınız.
WS98070050,Kurulum Programından çıkmak için "Çık"a basınız.
WS98100010,Geçersiz Ağ Anahtarı (Şifre)
WS98100020,Ağ Anahtarı (Şifre) 6-63 karakterden oluşan bir ASCII dizisidir.
WS98150010,Geçersiz Ağ Anahtarı (Şifre)
WS98150020,Ağ anahtarını (Şifre) doğru girmediniz. Güvenlik yönteminize bağlı olarak 5 veya 8-63 karakter girebilrisiniz. Örneğin:
WS98150030,Daha fazla bilgi için Yardım metnine bakın.
WS98160010,USB Bağlantı Hatası
WS98160020,Lütfen makinenize bir USB kablosunun bağlı olduğunu onaylayın.
WS98160030,Lütfen makinenizin açık olduğunu onaylayın.
WS99010010,Tamam
WS99010020,İptal
WS99010030,Çık
WS99010040,< Geri
WS99010050,İleri>
WS99010060,Yardım
WS99010070,Yenile
WS99010090,Devam Et
WS99010100,Gelişmiş
WS99010130,Benim SSID'm nerede?
WS99010140,Ağ anahtarım (Şifre) nerede?
WS99010150,Tekrar dene
WS99020100,Sistemi Aç
WS99020110,Paylaşılan Şifre
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Yok
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,HİÇBİRİ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
