| Netwerksleutel (wachtwoord) configureren
| Voer de juiste netwerksleutel in en klik op Volgende. Voor elke verificatiemethode gelden er bepaalde regels.
| Open systeem/gedeelde sleutel met WEP Deze sleutel is een 64- of 128-bits waarde die moet worden ingevoerd als ASCII of in hexadecimale vorm. 64-bits (40-bits) ASCII: Gebruikt vijf letters, bijvoorbeeld WSLAN (hoofdlettergevoelig). 64-bits (40-bits) hexadecimaal: Gebruikt tien tekens als hexadecimale gegevens, bijvoorbeeld 71f2234aba. 128-bits (104-bits) ASCII: Gebruikt dertien letters, bijvoorbeeld Draadlooscomm (hoofdlettergevoelig). 128-bits (104-bits) hexadecimaal: Gebruik 26 tekens als hexadecimale gegevens, bijvoorbeeld 71f2234ab56cd709e5412aa2ba. WPA-PSK/WPA2-PSK en TKIP of AES Gebruikt een zogeheten Pre-Shared Key (PSK) met een lengte van 8 tot 63 tekens.