WS01000010,Assistente de configuração de dispositivos sem fio
WS01000040,2.02
WS02010010,Bem-vindo
WS02010020,Bem-vindo ao Assistente de Configuração Sem Fio
WS04000010,Configuração do endereço IP
WS04000020,Selecione o método para configurar o endereço IP do seu equipamento
WS04000030,Obter um endereço IP automaticamente.
WS04000050,Definir endereço IP estático
WS04000060,Endereço IP
WS04000070,Máscara de Sub-rede
WS04000080,Gateway
WS05020010,Nome da rede sem fio
WS05020020,Configure o nome da rede sem fio a qual o seu equipamento será associado.
WS05020030,SSID (Nome da Rede)
WS05020040,Esta é uma rede Ad-hoc e não há ponto de acesso.
WS05020060,Canal
WS05030010,Procurando redes sem fio...
WS05040010,Redes sem fio disponíveis
WS05040020,Selecione o SSID (Nome da rede) ao qual você deseja se conectar.
WS05040040,SSID (Nome da Rede)
WS05040050,Canal
WS05040060,Modo de comun. s/ fio
WS05040070,Sinal
WS05040080,Ponto de acesso / Estação base
WS05040090,Rede Ad-hoc
WS05040100,Se o SSID (identificação do seu ponto de acesso sem fio) não aparecer na lista, ou se estiver oculto, você poderá, ainda assim, configurá-lo clicando no botão 'Avançado'.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ATENÇÃO!
WS05060020,Esta rede sem fio não é segura.
WS05060021,Ela não está utilizando autenticação e encriptação seguras.
WS05060030,Você deseja continuar a configuração?
WS05060040,SSID (Nome da Rede):
WS06000010,Método de Autenticação e o Modo de Encriptação
WS06000020,Configure o Método de Autenticação e o Modo de Encriptação.
WS06000030,Método de autenticação
WS06000040,Modo de encriptação
WS06000050,Chave de Rede (Senha)
WS06000070,SSID (Nome da Rede)
WS06000080,Método de Autenticação Interna
WS07000010,Confirmação das configurações de rede sem fio
WS07000020,Clique em “Avançar” para enviar as seguintes configurações ao seu equipamento
WS07000060,Modo de Comunicação
WS07000070,Infraestrutura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Nome da Rede)
WS07000150,Auto
WS07000190,Endereço IP
WS07000200,Máscara de Sub-rede
WS07000210,Gateway
WS07000220,Canal
WS07000230,Método de autenticação
WS07000240,Modo de codificação
WS07000270,Alterar endereço IP
WS07000280,Método de Autenticação Interna
WS08010010,Submetendo as configurações... Aguarde...
WS21000010,Autenticação do Usuário
WS21000020,Configure o método de autenticação e o modo de encriptação
WS21000030,SSID (Nome da Rede)
WS21000040,Autenticação do Usuário
WS21000050,Identificação de usuário
WS21000060,Senha de usuário
WS43000000,Configuração da Chave de Rede
WS43000010,Insira a Chave de Rede (senha) verificada anteriormente.
WS43000020,Seu tipo de autenticação e encriptação de rede sem fio será automaticamente detectado. Você só precisa digitar a Chave de Rede (Senha).
WS44000010,Configuração do Certificado
WS44000020,Configure o Certificado do Cliente e a Verificação do Certificado do Servidor.
WS44000030,SSID (Nome da Rede)
WS44000040,Certificado do Cliente
WS44000050,Verificação do Certificado do Servidor
WS44000051,Sem Verificação
WS44000052,Cert. CA
WS44000053,Cert. CA + ID do Servidor
WS44000060,ID do Servidor
WS46000010,Falha ao se Conectar à Rede
WS46000020,Confirme o seguinte e, em seguida, clique em 'Tentar Novamente':
WS46000230,Seu ponto de acesso/roteador sem fio não foi detectado. (TS-02)
WS46000240,-Desconecte o cabo de alimentação do seu ponto de acesso/roteador sem fio da tomada, aguarde 10 segundos e, em seguida, conecte-o novamente.
WS46000250,- Verifique se seu ponto de acesso/roteador sem fio não está usando nenhuma configuração de segurança adicional, como filtragem de endereço MAC
WS46000260,- Verifique se você está selecionando o SSID (Nome da Rede) correto e se está inserindo a Chave de Rede correta (Senha).
WS46000270,- Este dispositivo não é compatível com SSID/ESSID de 5 GHz, por isso você deve selecionar um SSID/ESSID de 2,4 GHz. Verifique se o ponto de acesso/roteador está definido para o modo misto (mixed mode) de 2,4 GHz ou 2,4 GHz/5 GHz.
WS46000280,Endereço de MAC:
WS46000330,O equipamento não pode se conectar ao ponto de acesso/roteador sem fio. (TS-03)
WS46000340,- Verifique se você está selecionando o SSID (Nome da Rede) correto e se está inserindo a Chave de Rede correta (Senha).
WS46000350,- Se você não souber essas informações, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso/roteador.
WS46000430,Um método de autenticação/criptografia para o qual não existe suporte foi detectado em seu ponto de acesso/roteador sem fio. (TS-04)
WS46000440,- Seu ponto de acesso/roteador sem fio está usando um método de autenticação/criptografia para o qual o equipamento não oferece suporte. Verifique se selecionou o SSID (Nome da Rede) correto
WS46000530,O SSID (Nome da Rede) e a Chave de Rede (Senha) especificados estão incorretos. (TS-05)
WS46000540,- Verifique se você está selecionando o SSID (Nome da Rede) correto e se está inserindo a Chave de Rede (Senha) correta.
WS46000630,As informações de segurança sem fio especificadas estão incorretas. (TS-06)
WS46000640,- Verifique o método de autenticação/criptografia que você está selecionando e certifique-se de estar inserindo a Chave de Rede (Senha) correta.
WS51000010,Detecção de Configurações de Rede Sem Fio Existentes
WS51000020,As configurações de rede sem fio foram detectadas.
WS51000030,Caso conecte o seu equipamento a uma rede corporativa, confirme o SSID (Nome da rede) e a Chave de Rede (Senha) com o seu administrador de rede.
WS51000040,SSID (Nome da Rede):
WS51000050,Deseja conectar o seu equipamento a esta rede sem fio?
WS51000060,Sim, desejo conectar o equipamento a esta rede sem fio.
WS51000070,Não, desejo conectar o equipamento a outra rede sem fio.
WS98050010,Chave de Rede Inválida (Senha)
WS98050020,(Chave WEP ASCII)
WS98050030,A Chave WEP (Senha) que você digitou está incorreta.
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104) bit WEP   : "Wirelesscomms"
WS98050060,Entre 5 ou 13 caracteres de texto. Por exemplo:
WS98060010,Chave de Rede Inválida (Senha)
WS98060020,(Chave WEP Hex.)
WS98060030,A Chave WEP (Senha) que você digitou está incorreta.
WS98060040,Insira 10 ou 26 dígitos de dados hexadecimais. Por exemplo:
WS98060050,64(40) bit WEP: "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Configuração incompleta
WS98070020,A configuração não está concluída.
WS98070030,Se você sair deste programa de configuração, o equipamento não será configurado.
WS98070040,Para continuar a configuração do equipamento, clique em "Continuar".
WS98070050,Para sair deste programa de configuração, clique em “Sair”.
WS98100010,Chave de Rede Inválida (Senha)
WS98100020,A Chave de Rede (Senha) é uma série ASCII de 8-63 caracteres.
WS98150010,Chave de Rede Inválida (Senha)
WS98150020,A Chave de Rede (Senha) que você digitou está incorreta. Digite entre 5 ou 8 e 63 caracteres, dependendo do seu método de autenticação. Por exemplo:
WS98150030,Para obter mais informações, consulte o texto de Ajuda.
WS98160010,Erro na Conexão USB
WS98160020,Verifique se o cabo USB está conectado ao seu equipamento.
WS98160030,Verifique se o seu equipamento está ligado.
WS99010010,OK
WS99010020,Cancelar
WS99010030,Sair
WS99010040,< Voltar
WS99010050,Avançar >
WS99010060,Ajuda
WS99010070,Atualizar
WS99010090,Continuar
WS99010100,Avançado
WS99010130,Onde está meu SSID?
WS99010140,Onde está minha Chave de Rede (Senha)?
WS99010150,Tentar novamente
WS99020100,Sistema aberto
WS99020110,Chave compartilhada
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Nenhum
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NENHUM
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
