WS01000010,วิซาร์ดการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย
WS01000040,2.02
WS02010010,ยินดีต้อนรับ
WS02010020,ยินดีต้อนรับสู่วิซาร์ดการติดตั้งระบบไร้สาย
WS04000010,การกำหนด IP แอดเดรส
WS04000020,เลือกวิธีการกำหนดค่า IP แอดเดรสของเครื่องของคุณ
WS04000030,รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
WS04000050,กำหนดค่า IP แอดเดรสคงที่
WS04000060,IP แอดเดรส
WS04000070,ซับเน็ตมาสก์
WS04000080,เกตเวย์
WS05020010,ชื่อเครือข่ายไร้สาย
WS05020020,กำหนดชื่อเครือข่ายไร้สายที่เครื่องของคุณจะเชื่อมต่อด้วย
WS05020030,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS05020040,นี่คือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Ad-hoc และไม่มี Access Point
WS05020060,ช่องทาง
WS05030010,กำลังค้นหาเครือข่ายไร้สาย...
WS05040010,เครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้
WS05040020,เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
WS05040040,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS05040050,ช่องทาง
WS05040060,โหมดไร้สาย
WS05040070,สัญญาณ
WS05040080,Access Point / Base Station
WS05040090,การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Ad-hoc
WS05040100,หาก SSID (การระบุตัวตนของจุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย) ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ หรือหากคุณซ่อนรายการดังกล่าวไว้ คุณยังสามารถกำหนดค่าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ขั้นสูง"
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,โปรดทราบ!
WS05060020,เครือข่ายนี้ไม่ปลอดภัย
WS05060021,เนื่องจากไม่ได้ใช้การยืนยันตัวตนและการเข้ารหัส
WS05060030,คุณต้องการจะดำเนินการติดตั้งต่อไปหรือไม่?
WS05060040,SSID (ชื่อเครือข่าย):
WS06000010,วิธีการยืนยันตัวตนและโหมดการเข้ารหัส
WS06000020,กำหนดค่าวิธีการยืนยันตัวตนและโหมดการเข้ารหัส
WS06000030,วิธีการยืนยันตัวตน
WS06000040,โหมดการเข้ารหัส
WS06000050,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)
WS06000070,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS06000080,วิธีการยืนยันตัวตนภายใน
WS07000010,การยืนยันการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย
WS07000020,คลิก "ต่อไป" เพื่อส่งการตั้งค่าต่อไปนี้ไปยังเครื่องของคุณ
WS07000060,โหมดการเชื่อมต่อ
WS07000070,พื้นฐาน
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS07000150,อัตโนมัติ
WS07000190,IP แอดเดรส
WS07000200,ซับเน็ตมาสก์
WS07000210,เกตเวย์
WS07000220,ช่องทาง
WS07000230,วิธีการยืนยันตัวตน
WS07000240,โหมดการเข้ารหัส
WS07000270,เปลี่ยน IP แอดเดรส
WS07000280,วิธีการยืนยันตัวตนภายใน
WS08010010,กำลังส่งการตั้งค่า......โปรดรอสักครู่...
WS21000010,การยืนยันตัวตนผู้ใช้
WS21000020,กำหนดค่าวิธีการยืนยันตัวตนและโหมดการเข้ารหัส
WS21000030,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS21000040,การยืนยันตัวตนผู้ใช้
WS21000050,ID ผู้ใช้
WS21000060,รหัสผ่านผู้ใช้
WS43000000,การกำหนดค่าคีย์เครือข่าย
WS43000010,โปรดใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ซึ่งคุณเลือกไว้แล้ว
WS43000020,ระบบจะตรวจหาชนิดการยืนยันตัวตนและการเข้ารหัสของเครือข่ายไร้สายของคุณโดยอัตโนมัติ คุณเพียงต้องใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) เท่านั้น
WS44000010,การกำหนดค่าใบรับรอง
WS44000020,กำหนดค่าใบรับรองลูกค้าและการตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์
WS44000030,SSID (ชื่อเครือข่าย)
WS44000040,ใบรับรองลูกค้า
WS44000050,การตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์
WS44000051,ไม่มีการรับรอง
WS44000052,ใบรับรอง CA
WS44000053,ใบรับรอง CA + ID เซิร์ฟเวอร์
WS44000060,ID เซิร์ฟเวอร์
WS46000010,การเชื่อมต่อกับเครือข่ายล้มเหลว
WS46000020,ตรวจสอบรายการต่างๆ ต่อไปนี้แล้วคลิก 'ลองใหม่':
WS46000230,ไม่สามารถตรวจพบเราเตอร์/จุดการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของคุณได้ (TS-02)
WS46000240,- ถอดปลั๊กพลังงานของจุดการเชื่อมต่อไร้สาย/เราเตอร์เป็นเวลา 10 วินาที แล้วเสียบกลับเข้าที่
WS46000250,- ตรวจสอบว่าเราเตอร์/จุดการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายไม่ได้ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ตัวกรอง MAC แอดเดรส
WS46000260,- ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้องและได้ใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ที่ถูกต้อง
WS46000270,- เครื่องนี้ไม่สนับสนุน 5GHz SSID/ESSID และคุณต้องเลือก 2.4 GHz SSID/ESSID ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าจุดการเชื่อมต่อ/เราเตอร์เป็นโหมด 2.4GHz หรือโหมดผสม 2.4GHz/5GHz
WS46000280,MAC Address:
WS46000330,เครื่องนี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์/จุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ (TS-03)
WS46000340,- ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้องและได้ใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ที่ถูกต้อง
WS46000350,- หากคุณไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว โปรดดูที่คู่มือซึ่งจัดมาให้พร้อมกับจุดเชื่อมต่อ/เราเตอร์
WS46000430,ตรวจพบวิธีการตรวจสอบตัวตน/การเข้ารหัสที่ไม่สนับสนุนที่เราเตอร์/จุดการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของคุณ (TS-04)
WS46000440, จุดการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย/เราเตอร์ของคุณใช้วิธีการตรวจสอบตัวตน/การเข้ารหัสที่เครื่องนี้ไม่สนับสนุน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้อง
WS46000530,SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ที่กำหนดไม่ถูกต้อง (TS-05)
WS46000540,- ตรวจสอบว่าคุณได้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้องและได้ใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ที่ถูกต้อง
WS46000630,ข้อมูลด้านความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายที่กำหนดไม่ถูกต้อง (TS-06)
WS46000640,- ตรวจสอบวิธีการตรวจสอบตัวตน/การเข้ารหัสที่คุณเลือก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ที่ถูกต้อง
WS51000010,กำลังตรวจหาการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายที่มี
WS51000020,ตรวจพบการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายแล้ว
WS51000030,หากเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับเครือข่ายของบริษัท โปรดยืนยัน SSID (ชื่อเครือข่าย) และรหัสเครือข่าย (รหัสผ่าน) กับผู้ดูแลเครือข่าย
WS51000040,SSID (ชื่อเครือข่าย):
WS51000050,คุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่ายไร้สายนี้หรือไม่?
WS51000060,ใช่ ฉันต้องการเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่ายไร้สายนี้
WS51000070,ไม่ใช่ ฉันต้องการเชื่อมต่อเครื่องของฉันกับเครือข่ายไร้สายอื่น
WS98050010,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง
WS98050020,(คีย์ ASCII WEP)
WS98050030,คุณไม่ได้ใส่ข้อมูล WEP คีย์ที่ถูกต้อง
WS98050040,64(40) บิท WEP : "Hello"
WS98050050,128(104) บิท WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,ใส่ตัวอักษร 5 หรือ 13 ตัว ตัวอย่างเช่น:
WS98060010,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง
WS98060020,(WEP คีย์ ฐานสิบหก)
WS98060030,คุณไม่ได้ใส่ข้อมูล WEP คีย์ที่ถูกต้อง
WS98060040,ใส่ข้อมูลฐานสิบหก 10 หรือ 26 หลัก ตัวอย่างเช่น:
WS98060050,64(40) บิท WEP : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) บิท WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,การตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์
WS98070020,การติดตั้งไม่เสร็จสิ้น
WS98070030,หากคุณออกจากโปรแกรมการติดตั้งนี้ การตั้งค่าระบบไร้สายของเครื่องของคุณจะไม่ได้รับการกำหนดค่า
WS98070040,หากต้องการตั้งค่าเครื่องของคุณต่อไป โปรดคลิกที่ "ดำเนินการต่อ"
WS98070050,หากต้องการปิดโปรแกรมการติดตั้ง โปรดคลิกที่ "ออก"
WS98100010,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง
WS98100020,ชุดคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) คือชุดตัวอักษร ASCII ที่มีความยาว 8 ถึง 63 ตัว
WS98150010,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง
WS98150020,คุณใส่คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ไม่ถูกต้อง ต้องใส่ตัวอักษร 5 หรือ 8 หรือ 63 ตัว ขึ้นอยู่กับวิธีการยืนยันตัวตนของคุณ ตัวอย่างเช่น:
WS98150030,สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อความช่วยเหลือ
WS98160010,การเชื่อมต่อ USB ผิดพลาด
WS98160020,โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องของคุณ
WS98160030,โปรดตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเปิดอยู่
WS99010010,ตกลง
WS99010020,ยกเลิก
WS99010030,ออก
WS99010040,< กลับ
WS99010050,ต่อไป >
WS99010060,ช่วยเหลือ
WS99010070,รีเฟรช
WS99010090,ต่อ
WS99010100,ขั้นสูง
WS99010130,SSID ของฉันอยู่ที่ไหน?
WS99010140,คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของฉันอยู่ที่ไหน?
WS99010150,ลองใหม่
WS99020100,ระบบเปิด
WS99020110,แชร์คีย์
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,ไม่มี
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,ไม่มี
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
