WS01000010,Съветник за инсталиране на безжични устройства
WS01000040,2.02
WS02010010,Добре дошли
WS02010020,Добре дошли в съветника за инсталиране на безжични устройства
WS04000010,Конфигурация на IP адрес
WS04000020,Изберете метод за конфигуриране на IP адреса на вашата машина
WS04000030,Автоматично получаване на IP адрес.
WS04000050,Задаване на статичен IP адрес
WS04000060,IP адрес
WS04000070,Подмрежова маска
WS04000080,Gateway
WS05020010,Име на безжична мрежа
WS05020020,Конфигурация на името на безжичната мрежа, с която ще се свързва вашата машина.
WS05020030,SSID (име на мрежата)
WS05020040,Това е мрежа “точка-точка” и няма точка за достъп.
WS05020060,Канал
WS05030010,Търсене на безжични мрежи...
WS05040010,Достъпни безжични мрежи
WS05040020,Изберете SSID (име на мрежа) идентификатора, който проверихте по-рано.
WS05040040,SSID (име на мрежата)
WS05040050,Канал
WS05040060,Безжичен режим
WS05040070,Сигнал
WS05040080,Точка за достъп/Базова станция
WS05040090,Мрежа “точка-точка”
WS05040100,Дори ако SSID идентификаторът (идентификация на вашата точка за безжичен достъп) не се появява в този списък или е скрит, има възможност да го конфигурирате, като натиснете бутон 'Разширени'.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ВНИМАНИЕ!
WS05060020,Тази безжична мрежа не е защитена.
WS05060021,Тя не използва защитено удостоверяване и криптиране.
WS05060030,Желаете ли да продължите с инсталацията?
WS05060040,SSID (име на мрежата):
WS06000010,Метод на удостоверяване и режим на криптиране
WS06000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране.
WS06000030,Метод на удостоверяване
WS06000040,Режим на криптиране
WS06000050,Мрежов ключ(парола)
WS06000070,SSID (име на мрежата)
WS06000080,Метод на вътрешно удостоверяване
WS07000010,Потвърждение на настройки на безжична мрежа
WS07000020,Натиснете “Напред”, за да подадете следните настройки към машината си
WS07000060,Комуникационен режим
WS07000070,Инфраструктура
WS07000080,Точка-точка
WS07000090,SSID (име на мрежата)
WS07000150,Авто
WS07000190,IP адрес
WS07000200,Подмрежова маска
WS07000210,Шлюз
WS07000220,Канал
WS07000230,Метод на удостоверяване
WS07000240,Режим на криптиране
WS07000270,Промяна на IP адрес
WS07000280,Метод на вътрешно удостоверяване
WS08010010,Подаване на настройки ...... Моля, изчакайте...
WS21000010,Потребителско удостоверяване
WS21000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране
WS21000030,SSID (име на мрежата)
WS21000040,Потребителско удостоверяване
WS21000050,Потребителско ID
WS21000060,Потребителска парола
WS43000000,Конфигурация на мрежов ключ
WS43000010,Моля, въведете мрежовия ключ (парола), който проверихте по-рано.
WS43000020,Типът на удостоверяване и режимът на криптиране на вашата мрежа ще бъдат установени автоматично. Вие трябва да въведете единствено мрежовия ключ (паролата).
WS44000010,Конфигурация на сертификат
WS44000020,Конфигуриране на клиентски сертификат и проверка на сървърен сертификат.
WS44000030,SSID (име на мрежата)
WS44000040,Сертификат на клиента
WS44000050,Проверка сертификата на сървър
WS44000051,Няма проверка
WS44000052,CA серт.
WS44000053,CA серт. + ID на сървър
WS44000060,ID на сървър
WS46000010,Неуспешно свързване с мрежата
WS46000020,Проверете следните данни и натиснете "Опитайте отново":
WS46000230,Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не може да бъде открит. (TS-02)
WS46000240,- Изключете захранването на вашата безжична точка за достъп/рутер, изчакайте 10 секунди и после отново го включете.
WS46000250,- Проверете дали точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не използва допълнителни настройки за сигурност, като например филтриране по MAC адреси
WS46000260,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ парола).
WS46000270,- Тази машина не поддържа 5GHz SSID/ESSID и трябва да изберете 2.4 GHz SSID/ESSID. Уверете се, че точката за достъп/рутерът е настроена/- за 2.4GHz или за смесен режим 2.4GHz/5GHz.
WS46000280,MAC Адрес:
WS46000330,Машината не може да се свърже с вашата точка за безжичен достъп/рутера.(TS-03)
WS46000340,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ (парола).
WS46000350,- Ако не разполагате с тази информация, вижте ръководството, предоставено ви заедно с точката за безжичен достъп/рутера
WS46000430,Неподдържан метод за автентификация/шифрoване е открит в точката за безжичен достъп/маршрутизатора. (TS-04)
WS46000440,- Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът използва метод за удостоверяване/криптиране, който не се поддържа от тази машина. Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа)
WS46000530,Посочените SSID (име на мрежа) и мрежовият ключ (парола) са грешни.(TS-05)
WS46000540,- Проверете дали сте избрали правилния SSID (име на мрежа) и въвели правилния мрежов ключ (парола).
WS46000630,Посочената информация за мрежова сигурност е неправилна. (TS-06)
WS46000640,- Проверете избрания от вас метод на удостоверяване/криптиране и се уверете, че сте въвели правилния мрежов ключ (парола).
WS51000010,Засичане на съществуващи настройки на безжичната мрежа
WS51000020,Настройките на безжичната мрежа бяха засечени.
WS51000030,Ако свързвате машината си с корпоративна мрежа, потвърдете SSID (име на мрежата) и Мрежовия ключ (паролата) при вашия мрежов администратор.
WS51000040,SSID (име на мрежата):
WS51000050,Искате ли да свържете машината си с тази безжична мрежа?
WS51000060,Да, искам да свържа машината с тази безжична мрежа.
WS51000070,Не, искам да свържа машината с друга безжична мрежа.
WS98050010,Невалиден мрежов ключ (парола)
WS98050020,(ASCII WEP ключ)
WS98050030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа (паролата).
WS98050040,64(40)-битов WEP: “Hello”
WS98050050,128(104)-битов WEP: “Wirelesscomms”
WS98050060,Въведете 5 или 13 текстови знака. Например:
WS98060010,Невалиден мрежов ключ (парола)
WS98060020,(Шестн. WEP ключ)
WS98060030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа (паролата).
WS98060040,Въведете 10 или 26 знака с шестнадесетични данни. Например:
WS98060050,64(40)-битов WEP: “71f2234aba”
WS98060060,128(104)-битов WEP: “71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Инсталацията не е завършена
WS98070020,Инсталацията не е завършена.
WS98070030,Ако излезете от тази инсталационна програма, безжичните настройки на машината ви няма да бъдат конфигурирани.
WS98070040,За да продължите с инсталацията на машината си, кликнете “Продължи”
WS98070050,За да излезете от програмата, кликнете “Изход”.
WS98100010,Невалиден мрежов ключ (парола)
WS98100020,Мрежовият ключ (паролата) е ASCII низ от 8 до 63 знака.
WS98150010,Невалиден мрежов ключ (парола)
WS98150020,Въвели сте грешен мрежов ключ (парола). Въведете между 5 или 8 и 63 символа в зависимост от вашия метод за сигурност.
WS98150030,За повече информация, вижте Помощния текст.
WS98160010,Грешка в USB връзката
WS98160020,Моля, потвърдете, че USB кабелът е свързан към машината ви.
WS98160030,Моля, потвърдете, че машината ви е включена.
WS99010010,ОК
WS99010020,Отказ
WS99010030,Изход
WS99010040,< Назад
WS99010050,Напред >
WS99010060,Помощ
WS99010070,Опресни
WS99010090,Продължи
WS99010100,Разширени
WS99010130,Къде е моят SSID?
WS99010140,Къде е моят мрежов ключ (парола)?
WS99010150,Опитайте отново
WS99020100,Отворена система
WS99020110,Споделен ключ
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Без
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,НЯМА
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
