WS01000010,Съветник за инсталиране на безжични устройства
WS01000040,1.04
WS02010010,Добре дошли
WS02010020,Добре дошли в съветника за инсталиране на безжични устройства
WS03010010,Търсене на безжични устройства......
WS03020010,Достъпни безжични устройства
WS03020020,Открито е повече от едно безжично устройство.
WS03020030,Изберете устройството, което желаете да конфигурирате и кликнете “Напред”.
WS03020040,Име на възел
WS03020050,IP адрес
WS03020060,MAC адрес
WS03020070,Име на принтер
WS03020080,Локация
WS03020090,Важна бележка:
WS03020100,В случай, че не се появят устройства, а вие имате персонална защитна стена. Моля, деактивирайте защитната стена и кликнете бутона “Опресни”, за да се потърси отново безжичната мрежа.
WS03020130,Неконфигурирано
WS04000010,Конфигурация на IP адрес
WS04000020,Конфигуриране на IP адреса на безжичното устройство
WS04000030,Автоматично получаване на IP адрес.
WS04000050,Задаване на статичен IP адрес
WS04000060,IP адрес
WS04000070,Мрежова маска
WS04000080,Gateway
WS05020010,Име на безжична мрежа
WS05020020,Конфигурация на името на безжичната мрежа, с която ще се свързва устройството.
WS05020030,Име(SSID)
WS05020040,Това е мрежа “точка-точка” и няма точка за достъп.
WS05020060,Канал
WS05030010,Търсене на безжични мрежи...
WS05040010,Достъпни безжични мрежи
WS05040020,Изберете SSID идентификатора, който проверихте по-рано.
WS05040040,Име(SSID)
WS05040050,Канал
WS05040060,Безжичен режим
WS05040070,Сигнал
WS05040080,Точка за достъп/Базова станция
WS05040090,Мрежа “точка-точка”
WS05040100,Дори ако SSID идентификаторът (Идентификация на вашата точка за безжичен достъп) не се появява в този списък или е скрит, има възможност да го конфигурирате, като натиснете бутон 'Разширени'.
WS05040110,802.11b/g (11 Mbps/54 Mbps)
WS05040120,802.11b (11 Mbps)
WS05040130,802.11g (54 Mbps)
WS05040140,802.11b/g/n 
WS05040150,802.11n
WS05060010,ВНИМАНИЕ!
WS05060020,Тази безжична мрежа не е защитена. Тя не използва защитено удостоверяване и криптиране. 
WS05060030,Желаете ли да продължите с инсталацията?
WS05060040,Име (SSID):
WS06000010,Метод на удостоверяване и режим на криптиране
WS06000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране
WS06000030,Метод на удостоверяване
WS06000040,Режим на криптиране
WS06000050,Мрежов ключ
WS06000060,Потвърдете мрежов ключ
WS06000070,Име (SSID):
WS06000080,Метод на вътрешно удостоверяване
WS07000010,Потвърждение на настройки на безжична мрежа
WS07000020,Натиснете “Напред”, за да подадете следните настройки към устройството
WS07000040,Целево устройство = 
WS07000060,Комуникационен режим
WS07000070,Инфраструктура
WS07000080,Точка-точка
WS07000090,Име(SSID)
WS07000100,След щракване върху „Напред“, от устройството се отпечатва страницата „WLAN report“. Моля, проверете, за да потвърдите резултата от свързването.
WS07000150,Авто
WS07000190,IP адрес
WS07000200,Мрежова маска
WS07000210,Шлюз
WS07000220,Канал
WS07000230,Метод на удостоверяване
WS07000240,Режим на криптиране
WS07000270,Промяна на IP адрес
WS07000280,Метод на вътрешно удостоверяване
WS08010010,Подаване на настройки ...... Моля, изчакайте...
WS09000010,Моля, не забравяйте!
WS09000020,Инсталацията на безжично устройство завърши. Моля, не забравяйте да възстановите безжичните настройки на компютъра си към оригиналните им стойности, включително защитната стена.
WS09000030,Моля, непременно възстановете следните настройки:
WS09000040,Комуникационен режим (Инфраструктура/Точка-точка)
WS09000050,Канал (1–14) (ако е приложимо)
WS09000060,Име на мрежа (SSID/ESSID)
WS09000070,Метод на удостоверяване (Отворена система/Споделен ключ/Друг ..)
WS09000080,Режим на криптиране (Без/WEP/Друг ..)
WS09000090,Ключ за криптиране
WS09000100,След като възстановите настройките на компютъра си, кликнете “Напред”, за да продължите.
WS09000110,Проверени и потвърдени
WS09000120,След като възстановите настройките на компютъра си, кликнете “Край”, за да продължите.
WS21000010,Потребителско удостоверяване
WS21000020,Конфигурация на метода на удостоверяване и режима на криптиране
WS21000030,Име (SSID):
WS21000040,Потребителско удостоверяване
WS21000050,Потребителско ID
WS21000060,Потребителска парола
WS21000070,Потвърдете потребителска парола
WS25000010,Моля, свържете вашата точка за достъп с устройството чрез стандартен мрежов кабел и кликнете “Напред”.
WS25000030,Свързване на вашето устройство и точката за достъп
WS26000010,Моля, откачете мрежовия кабел между точката за достъп и устройството и кликнете “Напред”. 
WS26000020,Откачане на вашето устройство и точката за достъп
WS26000030,Инсталацията на безжично устройство завърши. Моля, не забравяйте да възстановите оригиналните настройки на защитната ви стена.
WS26000040,Моля, откачете мрежовия кабел между точката за достъп и устройството и кликнете “Край”. 
WS27000010,Промяна на безжичните настройки на компютъра
WS27000020,За да конфигурирате ръчно безжичното устройство от този компютър, трябва временно да промените текущите безжични настройки на компютъра.
WS27000030,Преди да продължите, моля запишете текущите настройки за безжична мрежа.
WS27000040,Отбележете си конкретно следните неща:
WS27000050,Комуникационен режим (Инфраструктура/Точка-точка)
WS27000060,Канал (1–14) (ако е приложимо)
WS27000070,Име на мрежа (SSID/ESSID)
WS27000080,Метод на удостоверяване (Отворена система/Споделен ключ)
WS27000090,Режим на криптиране (Без/WEP/Друг ..)
WS27000100,Ключ за криптиране
WS27000110,За повече информация се обърнете към мрежовия администратор или вижте в потребителското ръководство на компютъра.
WS27000120,Кликнете “Напред”, за да продължите.
WS28000010,Промяна на безжичните настройки на компютъра
WS28000020,За да осъществите комуникация с неконфигурираното безжично устройство, моля нагласете безжичните настройки на този компютър така:
WS28000030,Комуникационен режим:
WS28000040,Канал:
WS28000050,Име на мрежа (SSID)*:
WS28000060,Режим на криптиране:
WS28000070,* Системата разпознава малки и главни букви
WS28000080,За повече информация се обърнете към мрежовия администратор или вижте в потребителското ръководство на компютъра.
WS28000090,След като конфигурирате настройките за безжична мрежа, кликнете “Напред”, за да продължите.
WS28000100,Точка-точка
WS28000110,11
WS28000120,SETUP
WS28000130,Без
WS28000140,(ако е приложимо)
WS28000150,Проверени и потвърдени
WS29000010,Промяна на безжичните настройки на компютъра.
WS29000020,За да осъществите комуникация с конфигурираното безжично устройство, компютърът ви трябва да е конфигуриран да използва същите безжични настройки.
WS29000030,Моля, въведете ръчно безжичните настройки, показани на страницата за мрежова конфигурация на вашия компютър.
WS29000040,Комуникационен режим:
WS29000050,Канал:
WS29000060,Име на мрежа (SSID)*:
WS29000070,Метод на удостоверяване:
WS29000080,Режим на криптиране:
WS29000090,Мрежов ключ:
WS29000100,* С оглед на малки и главни букви
WS29000110,За повече информация се обърнете към мрежовия администратор или вижте в потребителското ръководство на компютъра.
WS29000120,Инсталацията на безжично устройство завърши. Моля, не забравяйте да възстановите оригиналните настройки на защитната ви стена. След като конфигурирате настройките за безжична мрежа, кликнете “Напред”, за да продължите.
WS29000130,(ако е приложимо)
WS29000200,Проверени и потвърдени
WS29000210,За повече информация се обърнете към мрежовия администратор или вижте в потребителското ръководство на компютъра.
WS29000220,Инсталацията на безжично устройство завърши. Моля, не забравяйте да възстановите оригиналните настройки на защитната ви стена.
WS40000010,Проверете резултата от „Безжична инсталация“
WS40000020,Сега страницата „WLAN Report“ се отпечатва от устройството. Моля, намерете <Connection> на страницата и проверете описанието, за да потвърдите резултата от свързването.  
WS40000030,Изберете резултата от списъка със селекции по-долу и щракнете върху „Напред“.
WS40000040,"Connection : OK"
WS40000050,"Connection : Failed"
WS40000060,* Отпечатването на този текст може да отнеме до 2 минути.
WS41000010,Моля, опитайте отново „Безжична инсталация“
WS41000020,„Безжична инсталация“ не успя, тъй като не беше възможно да се асоциира с безжична мрежа. Това вероятно се дължи на грешни настройки на сигурност.
WS41000030,Моля, потвърдете настройките на сигурност на безжичната мрежа и опитайте отново „Безжична инсталация“ от начало.
WS43000000,Конфигурация на мрежов ключ
WS43000010,Моля, въведете мрежовия ключ за безопасност, който проверихте по-рано.
WS43000020,Типът на удостоверяване и режимът на криптиране на вашата мрежа ще бъдат установени автоматично. Вие трябва да въведете единствено мрежовия ключ.

WS44000010,Конфигурация на сертификат
WS44000020,Конфигуриране на клиентски сертификат и проверка на сървърен сертификат.
WS44000030,Име (SSID):
WS44000040,Сертификат на клиента
WS44000041,
WS44000050,Проверка сертификата на сървър
WS44000051,Няма проверка
WS44000052,CA серт.
WS44000053,CA серт. + ID на сървър
WS44000060,ID на сървър
WS45000010,Свързването към мрежата е неуспешно
WS45000020,Моля, проверете дали въведените от вас по-рано SSID / ESSID или мрежовия ключ за безопасност са правилни.
WS45000030,Тази информация е:
WS45000040,SSID/ESSID: 
WS45000050,Мрежов ключ:
WS45000060,Ако тази информация е правилна, моля, проверете и:
WS45000070,В безжичната точка за достъп може да бъде конфигурирана всякаква друга система за безопасност, като филтриране на MAC адрес.
WS45000080,Това устройство е достатъчно близо до безжичната точка за достъп
WS45000090,Ако не сте сигурни в тази информация, моля, консултирайте се със системния администратор, интернет доставчика или производителя на безжичната точка за достъп.
WS50000010,Потвърждение на инсталирането
WS50000020,По време на инсталирането безжичните настройки на вашия компютър или точка за безжичен достъп ще бъдат открити автоматично. Преди да свържете безжичното устройство към корпоративна мрежа, моля потвърдете при мрежовия администратор.
WS50000030,Потвърдено и проверено
WS51000010,Откриване на съществуващите настройки за безжична мрежа на вашия компютър
WS51000020,Настройките за безжична мрежа на вашия компютър или точка за безжичен достъп са открити.
WS51000030,Открито е името на безжичната мрежа (Точка за безжичен достъп/Име на маршрутизатор):
WS51000040,SSID:
WS51000050,Желаете ли да се свържете към безжичната мрежа, като използвате тези настройки?
WS51000060,Да
WS51000070,Не
WS52000010,Неуспешно свързване с мрежата
WS52000020,Устройството не успя да се свърже с вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор.
WS52000030,SSID:
WS52000040,Моля опитайте ръчна настройка.
WS98010010,Грешка в конфигурацията
WS98010020,Възникна грешка в комуникацията/конфигурацията при подаването на настройките към безжичното устройство.
WS98010030,Уверете се, че безжичното устройство е включено и инициализирано и опитайте отново.
WS98020010,Внимание
WS98020020,Мрежовите настройки на този компютър не ви позволяват да осъществите комуникация с безжичното мрежово устройство.
WS98020030,Проверете дали безжичните настройки или настройките за Ethernet връзка на компютъра ви са позволени и проверете дали мрежовите настройки на компютъра ви съвпадат с тези на устройството, което желаете да използвате. За повече информация се обърнете към мрежовия администратор или вижте в потребителското ръководство на компютъра.
WS98030010,Грешка при комуникацията
WS98030020,Ако безжичното ви устройство е прекалено далеч от точката за достъп или компютъра, няма да получава добър сигнал. Моля, преместете безжичното устройство по-близо до точката за достъп.
WS98030030,Уверете се, че безжичното устройство е включено и инициализирано и опитайте отново.
WS98040010,Грешка при намиране на устройства
WS98040020,Моля, проверете дали сте конфигурирали компютъра и безжичното устройство правилно и в съответствие с ръководството за бързо инсталиране.
WS98040030,Ако пък компютърът ви използва няколко мрежови интерфейса, моля проверете дали е позволена съответната карта за безжичен мрежов интерфейс и временно забранете всички други мрежови устройства.
WS98050010,Невалиден мрежов ключ
WS98050020,(ASCII WEP ключ)
WS98050030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа.
WS98050040,64(40)-битов WEP: “Hello”
WS98050050,128(104)-битов WEP: “Wirelesscomms”
WS98050060,Въведете 5 или 13 текстови знака. Например:
WS98060010,Невалиден мрежов ключ
WS98060020,(Шестн. WEP ключ)
WS98060030,Не сте въвели правилно информацията за WEP ключа.
WS98060040,Въведете 10 или 26 знака с шестнадесетични данни. Например:
WS98060050,64(40)-битов WEP: “71f2234aba”
WS98060060,128(104)-битов WEP: “71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Изход от инсталация
WS98070020,Инсталацията не е завършена.
WS98070030,Ако излезете от тази инсталационна програма, безжичното устройство няма да е конфигурирано.
WS98070040,За да продължите с инсталацията, кликнете “Продължи”
WS98070050,За да излезете от програмата, кликнете “Изход”.
WS98080010,Несъответстващ мрежов ключ
WS98080020,Въведените от вас мрежови ключове не съвпадат.
WS98080030,Моля, въведете ключовете отново, като внимавате въведеното в полетата “Мрежов ключ” и “Потвърдете мрежов ключ” да съвпада.
WS98090010,Инициализиране, моля изчакайте...
WS98100010,Невалиден мрежов ключ
WS98100020,Паролата е ASCII низ от 8–63 знака.
WS98130010,Информация
WS98130020,Съветникът не може да използва безжичната функционалност на този компютър, за да конфигурира безжичното ви устройство. Сега съветникът ще опита друг метод. Кликнете “ОК”, за да продължите.
WS98140010,Невалидна парола
WS98140020,Паролите не съвпадат.
WS98140030,Моля, въведете паролите отново, като внимавате въведеното в полетата “Потребителска парола” и “Потвърдете потребителска парола” да съвпада.
WS98150010,Невалиден мрежов ключ
WS98150020,Въвели сте грешен мрежов ключ. Въведете 5 или 8–63 символа в зависимост от вашия метод за сигурност.
WS98150030,За повече информация, вижте Помощния текст.

WS98160010,Грешка в USB връзката
WS98160020,Моля, потвърдете, че USB кабелът е свързан към устройството.
WS98160030,Моля, потвърдете, че устройството е включено.
WS99010010,ОК
WS99010020,Отказ
WS99010030,Изход
WS99010040,< Назад
WS99010050,Напред >
WS99010060,Помощ
WS99010070,Опресни
WS99010080,Добави
WS99010090,Продължи
WS99010100,Разширени
WS99010110,Край
WS99010130,Къде е моят SSID?
WS99010140,Къде е моят мрежов ключ?
WS99010150,Опитайте отново >
WS99020100,Отворена система
WS99020110,Споделен ключ
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Без
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,НЯМА
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
W999999999,