WS01000010,Vezetéknélküli eszköz beállítása varázsló
WS01000040,2.02
WS02010010,Üdvözöljük
WS02010020,Üdvözöljük a vezetéknélküli beállítás varázslóban
WS04000010,IP-cím konfigurálása
WS04000020,Válassza ki a vezeték nélküli eszköz IP-cím konfigurálásának módját
WS04000030,IP-cím automatikus lekérése.
WS04000050,Statikus IP-cím megadása
WS04000060,IP-cím
WS04000070,Alhálózati maszk
WS04000080,Átjáró
WS05020010,Vezetéknélküli hálózat neve
WS05020020,A vezeték nélküli hálózat nevének konfigurálása, amelyhez a készüléket hozzárendeli.
WS05020030,Hálózati név (SSID)
WS05020040,Ez egy ad-hoc (ideiglenes) hálózat és nincs hozzáférési pont.
WS05020060,Csatorna
WS05030010,Vezetéknélküli hálózatok keresése...
WS05040010,Elérhető vezetéknélküli hálózatok
WS05040020,Válassza a hálózati nevet (SSID), amelyre csatlakozni szeretne.
WS05040040,Hálózati név (SSID)
WS05040050,Csatorna
WS05040060,Vezetéknélküli mód
WS05040070,Jel
WS05040080,Hozzáférési pont / alapállomás
WS05040090,Ad-hoc hálózat
WS05040100,Ha az SSID (a vezeték nélküli hozzáférési pont neve) nem látható a listában, esetleg rejtett a beállítása, a „Speciális” gombra kattintva konfigurálhatja.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,FIGYELEM!
WS05060020,Ez a vezetéknélküli hálózat nem biztonságos.
WS05060021,Nem használ biztonságos azonosítást és titkosítást.
WS05060030,Folytatja a beállítást?
WS05060040,Hálózati név (SSID):
WS06000010,Azonosítási mód és titkosítási mód
WS06000020,Azonosítási mód és titkosítási mód konfigurálása.
WS06000030,Azonosítási mód
WS06000040,Titkosítási mód
WS06000050,Hálózati kulcs (jelszó)
WS06000070,Hálózati név (SSID)
WS06000080,Belső hitelesítési módszer
WS07000010,Vezetéknélküli hálózat beállításainak megerősítése
WS07000020,Kattintson a „Tovább” gombra a következő beállítások elküldéséhez a készülékre
WS07000060,Kommunikációs mód
WS07000070,Infrastrukturális
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Hálózati név (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP-cím
WS07000200,Alhálózati maszk
WS07000210,Átjáró
WS07000220,Csatorna
WS07000230,Azonosítási mód
WS07000240,Titkosítási mód
WS07000270,IP-cím megváltoztatása
WS07000280,Belső hitelesítési módszer
WS08010010,Beállítások küldése... Kérjük várjon...
WS21000010,Felhasználó azonosítása
WS21000020,Azonosítási mód és titkosítási mód konfigurálása
WS21000030,Hálózati név (SSID)
WS21000040,Felhasználó azonosítása
WS21000050,Felhasználónév
WS21000060,Felhasználó jelszava
WS43000000,Hálózati kulcs konfiguráció
WS43000010,Kérjük, adja meg a hálózati biztonsági kulcsot (jelszó), amit korábban ellenőrzött.
WS43000020,Az aktuálisan használt hálózati azonosítási és titkosítási mód automatikusan felismerésre kerül. Egyedül csak a hálózati kulcsot (jelszó) kell megadnia.
WS44000010,Tanúsítvány konfigurálása
WS44000020,A klienstanúsítvány konfigurálása és a szervertanúsítvány érvényesítése.
WS44000030,Hálózati név (SSID)
WS44000040,Klienstanúsítvány
WS44000050,Szervertanúsítvány ellenőrzése
WS44000051,Nincs ellenőrzés
WS44000052,CA-tanúsítvány
WS44000053,CA-tanúsítvány + Szerverazonosító
WS44000060,Szerverazonosító
WS46000010,Csatlakozás a hálózathoz sikertelen
WS46000020,Ellenőrizze az alábbiakat, majd kattintson az „Újra" lehetőségre:
WS46000230,A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem érzékelhető. (TS-02)
WS46000240,- Húzza ki a vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa ismét.
WS46000250,- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router ne használjon egyéb biztonsági beállítást, mint például MAC-cím szűrést
WS46000260,- Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati nevet (SSID)választotta, és a megfelelő hálózati kulcsot (jelszó) írta be.
WS46000270,- A készülék nem támogatja az 5 GHz-es SSID/ESSID-t, ezért 2,4 GHz-es SSID/ESSID-et kell kiválasztania. Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont/router 2,4 GHz-es vagy 2,4/5 GHz-es vegyes módra van-e beállítva.
WS46000280,MAC-cím:
WS46000330,A készülék nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hozzáférési pontra/routerre.(TS-03)
WS46000340,– Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati nevet (SSID) választotta, és a megfelelő hálózati kulcsot (jelszó) írta be.
WS46000350,- Ha nem tudja ezeket az információkat, olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
WS46000430,Nem támogatott hitelesítési/kódolási módszer érzékelhető a vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren. (TS-04)
WS46000440,- A vezeték nélküli hozzáférési pont/router olyan hitelesítési/kódolási módszert használ, amelyet ez a készülék nem támogat. Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati nevet (SSID) választotta.
WS46000530,A megadott hálózati név (SSID) és hálózati kulcs (jelszó) helytelen. (TS-05)
WS46000540,- Ellenőrizze, hogy a helyes hálózati nevet (SSID)választotta, és a megfelelő hálózati kulcsot (jelszó) írta be.
WS46000630,A megadott vezeték nélküli biztonsági információk helytelenek. (TS-06)
WS46000640,- Ellenőrizze a kiválasztott hitelesítési/kódolási módszert, és győződjön meg arról, hogy a helyes hálózati kulcsot (jelszó) adta meg
WS51000010,Meglévő vezeték nélküli hálózati beállítások érzékelése
WS51000020,Vezeték nélküli hálózati beállítások érzékelve.
WS51000030,Ha a készüléket céges hálózathoz csatlakoztatja, egyeztesse a hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó) a hálózati rendszergazdával.
WS51000040,Hálózati név (SSID):
WS51000050,Szeretné a készüléket erre a vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatni?
WS51000060,Igen, szeretném a készüléket erre a vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatni.
WS51000070,Nem, a készüléket egy másik vezeték nélküli hálózatra szeretném csatlakoztatni.
WS98050010,Helytelen hálózati kulcs (jelszó)
WS98050020,(ASCII WEP kulcs)
WS98050030,A megadott WEP kulcs (jelszó) helytelen.
WS98050040,64(40) bit WEP: „Hello”
WS98050050,128(104) bit WEP: „Wirelesscomms”
WS98050060,Írjon be 5 vagy 13 szövegkaraktert. Például:
WS98060010,Helytelen hálózati kulcs (jelszó)
WS98060020,(Hex. WEP kulcs)
WS98060030,A megadott WEP kulcs (jelszó) helytelen.
WS98060040,Írjon be 10 vagy 26 jegyű hexadecimális adatot. Például:
WS98060050,64(40) bit WEP: „71f2234aba”
WS98060060,128(104) bit WEP: „71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
WS98070010,Telepítés befejezve
WS98070020,A beállítás nem fejeződött be.
WS98070030,Ha kilép a telepítőprogramból, akkor a készüléket nem konfigurálja.
WS98070040,A készülék beállításának folytatásához kattintson a „Folytatás” gombra
WS98070050,A telepítőprogramból való kilépéshez kattintson a „Kilépés” gombra.
WS98100010,Helytelen hálózati kulcs (jelszó)
WS98100020,A hálózati kulcs (jelszó) egy 8–63 karakterből álló ASCII karaktersor.
WS98150010,Helytelen hálózati kulcs (jelszó)
WS98150020,A megadott hálózati kulcsot (jelszó) helytelen. Adja meg a használt biztonsági módtól függően 5 vagy 8-63 karakter hosszúságú hálózati kulcsot. Például:
WS98150030,További információkért lásd a Súgót.
WS98160010,USB-kapcsolat hiba
WS98160020,Ellenőrizze, hogy az USB-kábel csatlakozik-e a készülékhez.
WS98160030,Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
WS99010010,OK
WS99010020,Mégse
WS99010030,Kilépés
WS99010040,< Vissza
WS99010050,Tovább >
WS99010060,Súgó
WS99010070,Frissítés
WS99010090,Folytatás
WS99010100,Részletes
WS99010130,Hol találom az SSID-t?
WS99010140,Hol találom a hálózati kulcsot (jelszó)?
WS99010150,Újra
WS99020100,Nyílt rendszer
WS99020110,Megosztott kulcs
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Nincs
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,Nincs
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
