WS01000010,Čarobnjak za podešavanje bežičnog uređaja
WS01000040,2.02
WS02010010,Dobro došli
WS02010020,Dobro došli u Čarobnjak za podešavanje bežične veze
WS04000010,Konfiguracija IP adrese
WS04000020,Odaberite način za konfiguraciju IP adrese uređaja
WS04000030,Automatsko dobivanje IP adrese.
WS04000050,Postavi statičku IP adresu
WS04000060,IP adresa
WS04000070,Maska podmreže
WS04000080,Pristupnik
WS05020010,Naziv bežične mreže
WS05020020,Konfigurirajte naziv bežične mreže s kojom će se povezati uređaj.
WS05020030,SSID (Naziv mreže)
WS05020040,Ovo je Ad-hoc mreža i nema pristupnu točku.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Pretraživanje za bežične mreže...
WS05040010,Dostupne bežične mreže
WS05040020,Odaberite SSID (Naziv mreže) na koji se želite povezati.
WS05040040,SSID (Naziv mreže)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Bežični način rada
WS05040070,Signal
WS05040080,Pristupna točka/bazna stanica
WS05040090,Ad-hoc mreža
WS05040100,Ako se SSID (identifikacija vaše pristupne točke bežične veze) ne pojavljuje na ovom popisu ili je skrivate, i dalje ćete je moći konfigurirati tako da kliknete na gumb „Napredno”.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,PAŽNJA!
WS05060020,Ova bežična mreža nije sigurna.
WS05060021,Ne koristi sigurnosnu autentifikaciju i šifriranje.
WS05060030,Želite li nastaviti podešavanje?
WS05060040,SSID (Naziv mreže):
WS06000010,Način provjere autentifikacije i način šifriranja
WS06000020,Konfigurirajte način provjere autentifikacije i način šifriranja.
WS06000030,Način provjere autentifikacije
WS06000040,Način šifriranja
WS06000050,Mrežni ključ (Zaporka)
WS06000070,SSID (Naziv mreže)
WS06000080,Interni način provjere autentifikacije
WS07000010,Potvrda postavki bežične mreže
WS07000020,Kliknite „Dalje” kako biste poslali sljedeće postavke na uređaj
WS07000060,Način komunikacije
WS07000070,Infrastruktura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Naziv mreže)
WS07000150,Automatski
WS07000190,IP adresa
WS07000200,Maska podmreže
WS07000210,Pristupnik
WS07000220,Kanal
WS07000230,Način provjere autentifikacije
WS07000240,Način šifriranja
WS07000270,Promjeni IP adresu
WS07000280,Interni način provjere autentifikacije
WS08010010,Slanje postavki......pričekajte...
WS21000010,Autentičnost korisnika
WS21000020,Konfigurirajte način provjere autentifikacije i način šifriranja
WS21000030,SSID (Naziv mreže)
WS21000040,Autentičnost korisnika
WS21000050,ID korisnika
WS21000060,Lozinka korisnika
WS43000000,Konfiguracija mrežnog ključa
WS43000010,Upišite mrežni ključ (zaporka) koji ste ranije provjerili.
WS43000020,Vaša autentifikacija bežične mreže i vrsta šifriranja automatski se detektiraju. Trebate samo upisati mrežni ključ (zaporka).
WS44000010,Konfiguracija certifikata
WS44000020,Konfigurirajte certifikaciju klijenta i certifikaciju za provjeru poslužitelja.
WS44000030,SSID (Naziv mreže)
WS44000040,Certifikat klijenta
WS44000050,Certifikacija za provjeru poslužitelja
WS44000051,Nema provjere
WS44000052,CA cert.
WS44000053,CA cert.+ ID poslužitelja
WS44000060,ID poslužitelja
WS46000010,Neuspjelo povezivanje na mrežu
WS46000020,Potvrdite sljedeće i kliknite na „Ponovno”:
WS46000230,Ne može se otkriti vaša pristupna točka bežične veze/usmjernik. (TS-02)
WS46000240,- Isključite napajanje za bežičnu pristupnu točku/usmjernik, pričekajte 10 sekundi, potom ponovno uključite.
WS46000250,- Provjerite da pristupna točka bežične veze/usmjernik ne koristi dodatne sigurnosne postavke poput MAC filtriranja adresa
WS46000260,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ (zaporka).
WS46000270,- Ovaj uređaj ne podržava 5GHz SSID/ESSID i morate odabrati 2,4 GHz SSID/ESSID. Provjerite je li pristupna točka/usmjernik postavljen na mješoviti način rada 2,4 GHz ili 2,4 GHz/5GHz.
WS46000280,MAC adresa:
WS46000330,Uređaj se ne može povezati na pristupnu točku bežične veze/usmjernik. (TS-03)
WS46000340,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ (zaporka).
WS46000350,- Ako ne znate ovu informaciju, pogledajte vodič isporučen s pristupnom točkom/usmjernikom
WS46000430,Na vašoj pristupnoj točki bežične veze/usmjerniku otkriven je nepodržani način autentifikacije/šifriranja. (TS-04)
WS46000440,- Vaša pristupna točka bežične veze/usmjernik koristi način autentifikacije/šifriranja koji ne podržava ovaj uređaj. Provjerite da ste odabrali točan SSID (naziv mreže)
WS46000530,Specificirani SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (zaporka) nisu točni. (TS-05)
WS46000540,- Provjerite jeste li odabrali točni SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ (zaporka).
WS46000630,Specificirana informacija bežične veze nije točna. (TS-06)
WS46000640,- Provjerite način autentifikacije/šifriranja koji ste odabrali i provjerite jeste li unijeli točan mrežni ključ (zaporka).
WS51000010,Otkrivanje postojećih postavki bežične mreže
WS51000020,Postavke bežične mreže su otkrivene.
WS51000030,Ako povezujete uređaj na korporacijsku mrežu potvrdite SSID (Naziv mreže) i Mrežni ključ (Zaporka) s administratorom mreže.
WS51000040,SSID (Naziv mreže):
WS51000050,Želite li uređaj povezati na ovu bežičnu mrežu?
WS51000060,Da, želim uređaj povezati na ovu bežičnu mrežu.
WS51000070,Ne, želim uređaj povezati na drugu bežičnu mrežu.
WS98050010,Nevaljan mrežni ključ (zaporka)
WS98050020,(ASCII WEP ključ)
WS98050030,Niste unijeli točan WEP ključ (zaporka).
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Zdravo"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,Unesite od 5 do 13 znamenki. Na primjer:
WS98060010,Nevaljan mrežni ključ (zaporka)
WS98060020,(Heks. WEP ključ)
WS98060030,Niste unijeli točan WEP ključ (zaporka).
WS98060040,Unesite heksadecimalni podatak od 10 do 26 znamenki. Na primjer:
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP   : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Postavljanje nije dovršeno
WS98070020,Podešavanje nije dovršeno.
WS98070030,Ako prekinete ovaj program za postavljanje, postavke bežične veze uređaja neće se konfigurirati.
WS98070040,Za nastavak postavljanja uređaja kliknite na „Nastavi”.
WS98070050,Za prekid ovog programa za podešavanje kliknite na „Izlaz”.
WS98100010,Nevaljan mrežni ključ (zaporka)
WS98100020,Mrežni ključ (Zaporka) je ASCII niz od 8 do 63 znamenke.
WS98150010,Nevaljan mrežni ključ (zaporka)
WS98150020,Niste unijeli točan mrežni ključ (Zaporka). Unesite od 5 do 8 i 63 znamenke ovisno o načinu autentifikacije. Na primjer:
WS98150030,Za više informacija pogledajte tekst Pomoć.
WS98160010,Pogreška USB veze
WS98160020,Potvrdite da je USB kabel povezan na uređaj.
WS98160030,Potvrdite da je uređaj uključen.
WS99010010,OK
WS99010020,Prekid
WS99010030,Izlaz
WS99010040,< Natrag
WS99010050,Dalje >
WS99010060,Pomoć
WS99010070,Osvježi
WS99010090,Nastavak
WS99010100,Napredno
WS99010130,Gdje je moja SSID?
WS99010140,Gdje je moj mrežni ključ (zaporka)?
WS99010150,Ponovno
WS99020100,Otvoren sustav
WS99020110,Zajednički ključ
WS99020120,WPA/WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ništa
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NIŠTA
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
