| Ordliste
| 802.11b eller 802.11g Et access point også kaldet en trådløs router, er den centrale enhed i et trådløst netværk og styrer dets sikkerhedskonfiguration. Hvis du har et access point installeret, kører dit netværk i Infrastruktur tilstand. APIPA Automatic Private IP Addressing (APIPA) bruges, når din maskine ikke kan få en IP-adresse fra en DHCP-server. ASCII American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Den numeriske repræsentation af et bogstav. ASCII-koden for bogstavet A er for eksempel 65. Godkendelsesmetode Den type trådløs godkendelse, der bruges i netværket. Kanal Trådløse netværk bruger kanaler. Hver kanal bruger en forskellig radiofrekvens i et foruddefineret område. Alle trådløse enheder i det trådløse netværk bruger den samme kanal, medmindre disse enheder er tilsluttet andre trådløse access points, der fungerer som gateway til det trådløse netværk. DHCP En DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) (DHCP) tildeler netværksenheder IP-adresser. DSL Digital Subscriber Line (DSL) kaldes også ADSL eller xDSL. Det er en højhastighedsinternetforbindelse. EAP Extensible Authentication Protocol (EAP) leverer en godkendelsesramme til trådløse og ikke-trådløse netværk. EAP bruger en RADIUS-server, der godkender brugere i virksomhedsnetværk, før de får adgang til det trådløse eller ikke-trådløse netværk. Netværkskabel (Ethernet-kabel). Kablet, der bruges til at tilslutte din maskine til et kabelbaseret netværk. Ethernet-kabler bruger et RJ45-stik, og selve kablet kaldes også et straight-through-kabel. Gateway-adresse En gateway-adresse gør det muligt for din maskine at kommunikere med andre enheder på andre netværk. Generelt set behøver du ikke konfigurere en gateway-adresse. HEX. En forkortelse for HEXADECIMAL, dvs. et nummereringssystem, der bruger tallene 0-9 og bogstaverne A-F. Infrastruktur Hver enhed kommunikerer via et centralt access point. Det er det mest almindeligt brugte trådløse netværk. IP-adresse Alle enheder i netværket skal bruge en unik adresse. Denne adresse kaldes en IP-adresse og skal enten indtastes manuelt eller tildeles automatisk ved hjælp af en DHCP-server. En IP-adresse er obligatorisk i et TCP/IP-netværk. LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) er en Cisco-protokol, der bruges til 802.1X-godkendelse i trådløse lokalnetværk. Ligesom EAP bruger LEAP en RADIUS-server, der godkender brugere i virksomhedsnetværk, før de får adgang til det trådløse eller ikke-trådløse netværk. MAC-adresse En MAC-adresse (Media Access Control) er et unikt nummer, der består af 12 cifre tilknyttet hver enkelt netværksenhed. Nodenavn Et unikt navn for den trådløse enhed. Generelt set er nodenavnet baseret på MAC-adressen. Signalstyrke Det trådløse signals styrke mellem din maskine og accesspointet, du kommunikerer med. Undernetmaske En IP-adresse kræver også en undernetmaske. Undernetmasken skal indtastes manuelt eller tildeles automatisk, hvis du bruger en DHCP-server. En undernetmaske er obligatorisk i et TCP/IP-netværk. SSID (Netværksnavn) Service Set Identifier (SSID), der også kaldes netværksnavnet, er det navn, det trådløse netværk bruger. I nogle trådløse netværk udsendes SSID-navnet ikke for at øge sikkerheden. Switch En switch gør det muligt for flere netværksenheder at kommunikere med hinanden. TKIP TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fjerner den forudsigelighed hackere kan bruge til at udnytte de sikkerhedssvagheder, der opstår som følge af brugen af manuelt tildelte WEP-nøgler. TKIP-nøgler genereres automatisk og er længere end WEP-nøgler. Derfor er de mere sikre end almindelige WEP-nøgler. WEP-nøgle WEP-nøglen (Wireless Equivalent Protocol) er en grundlæggende trådløs sikkerhedsfunktion, der beskytter det trådløse netværk mod tilfældige ”ubudne gæster”. En WEP-nøgle kaldes også en netværksnøgle (Adgangskode).